## 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目内容 | 规格 | **拟采购数量** | **单位** | **单价限价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 展示 类、小型文化墙 | 铝外壳易 拉宝(含 画面) | 80cm×200cm画面，塑盖加厚铝合金 | 30 | 个 | 100 | 含设计安装 |
| 门型展架（含画面） | 加重型底座，80×180cm画面，底杆用螺丝固定 | 30 | 个 | 100 | 含设计安装 |
| 翻盖宣传栏 | 4厘米边框、铝型材料银色（含有机片） | 30 | ㎡ | 450 | 含设计安装 |
| 有机片 | 2MM有机片 | 20 | ㎡ | 140 | 含设计安装 |
| 亚克力夹画 | 60×90cm 5mm亚克力夹画、广告钉安装 | 10 | 块 | 300 | 含设计安装 |
| 大尺寸海报架 | 90×120cm铝合金海报架（含有机片面板） | 10 | 套 | 180 | 含设计安装 |
| 小尺寸海报架 | 60×90cm铝合金海报架（含有机片面板） | 30 | 套 | 150 | 含设计安装 |
| 移动不锈钢宣传栏 | 201不锈钢 200×260cm | 5 | 块 | 1350 | 含设计安装 |
| 文化墙制 作 | 15mm高密度PVC激光雕刻，烤漆、丝印或UV喷涂。需要根据各科室特点及要求现场测量尺寸 | 60 | ㎡ | 260 | 含设计安装 |
| 铜牌 | 60×40cm,0.8mm腐蚀字喷清漆 | 30 | 块 | 150 | 含设计安装 |
| 木托奖牌 | 红木托镭射奖牌60×40cm | 10 | 块 | 60 | 含设计安装 |
| PVC立体 字 | 15mm厚高密度PVC 烤漆、丝印或UV喷涂 | 30 | m² | 260 | 含设计安装 |
| PVC板UV | PVC板UV | 10 | m² | 220 | 含设计安装 |
| 水晶字 | 1cm厚水晶字 | 200 | cm | 2.1 | 含设计安装 |
| 亚克力 | 5mm厚高密度亚克力 烤漆、丝印或UV喷涂 | 20 | m² | 280 | 含设计安装 |
| 亚克力警示牌 | 亚克力UV10×110cm | 20 | 个 | 40 | 含设计、配送 |
| 亚克力警示牌 | 亚克力UV15×15cm | 20 | 个 | 10 | 含设计、配送 |
| 亚克力警示牌 | 亚克力UV20×30cm | 30 | 个 | 20 | 含设计、配送 |
| 不绣钢包边发光字 | LED发光亚克力面板不锈钢包边 | 3 | ㎡ | 450 | 含设计安装 |
| 镀锌板烤漆牌 | 单位名称竖牌40×230cm | 5 | 块 | 700 | 含设计安装 |
| 平面科室牌 | 铝型材烤漆 | 20 | ㎡ | 650 | 含设计安装 |
| LED超薄灯箱 | 4厘米边框银色（含灯片 有机片） | 10 | ㎡ | 400 | 含设计安装 |
| LED卡布灯箱 | 铝型材（含LED灯，软膜UV） | 10 | ㎡ | 380 | 含设计安装 |
| 吸塑灯箱 | 60×90cm含双面即时贴 | 5 | 个 | 400 | 含设计安装 |
| 三折页 | 24×32cm157克铜版纸 彩印 压痕 | 50 | 千份 | 240 | 含设计、配送 |
| 四折页 | 60×280cm 200克铜版纸 彩印 压痕 | 50 | 千份 | 1400 | 含设计、配送 |
| 职代会PVC胸牌 | PVC卡打孔配夹子10×7cm | 280 | 个 | 8 | 含设计、配送 |
| 工作证 | (含卡套、带子、打 印)内页尺寸12×8cm | 200 | 个 | 6 | 含设计、配送 |
| 抚河门诊医护PVC卡 | 12.8×18.9cm | 100 | 张 | 9 | 含设计、配送 |
| 朝阳住院部医护PVC卡 | 12.6×8.9cm | 100 | 张 | 9 | 含设计、配送 |
| 朝阳门诊医生PVC卡 | 28×14.2cm | 100 | 张 | 15 | 含设计、配送 |
| 朝阳亚克力照片插槽 | 亚克力插槽13.8×9.3cm | 50 | 个 | 7 | 含设计安装 |
| 抚河亚克力照片插槽 | 亚克力插槽11×19cm | 50 | 个 | 12 | 含设计安装 |
| 强磁桌牌 | 22×11cm | 20 | 个 | 25 | 含设计、配送 |
| 护理小插条 | 1mmPVC 2×7.7cm 打孔 | 400 | 个 | 0.5 | 含设计、配送 |
| 意见箱 | 33X25cm 铝合金 | 10 | 个 | 120 | 含设计安装 |
| 2 | 横幅、旗子 类 | 横幅 | 宽幅按需 | 300 | m | 10 | 含设计安装 |
| 旗子（4号） | 尺寸按采购人需求 | 10 | 面 | 90 | 含设计、配送 |
| 旗子（3号） | 尺寸按采购人需求 | 20 | 面 | 150 | 含设计、配送 |
| 袖章 | 20×15cm袖章印字 | 20 | 个 | 16 | 含设计、配送 |
| 锦旗 | 60×90cm发泡印字 | 5 | 面 | 100 | 含设计、配送 |
| 授带 | 贡缎金边印字 | 30 | 条 | 12 | 含设计、配送 |
| 3 | 喷绘类 | 加厚环保 无味喷绘 | 520喷绘布，高精度 | 40 | m² | 45 | 含设计安装 |
| 桁架搭建 | 铁架 | 按照采购人需求确定尺寸 | m² | 80 | 含运输到指定 地点、安拆等 |
| 户外写真 背胶 | 180g背胶纸+覆膜，高精度720×1440cm | 200 | m² | 45 | 含设计安装 |
| KT板 | 户外写真亮膜裱kt板+包边 | 200 | m² | 60 | 含设计安装 |
| 5mm厚PVC板 | 5mm厚度PVC地板 表面UV | 50 | m² | 100 | 含设计安装 |
| 10mm厚PVC板 | 10mm厚度PVC地板 表面UV | 50 | m² | 120 | 含设计安装 |
| 透明膜 | 180g背胶纸，高精度720×1440cm | 150 | m² | 50 | 含设计安装 |
| 小标签 | 户外写真背胶覆膜，面 积20cm²以内（钢刀裁形） | 1000 | 个 | 1 | 含设计安装 |
| 普通黑胶 地贴 | 普通黑胶/白胶车贴覆 亮/哑膜 | 200 | m² | 60 | 含设计安装 |
| 斜纹地贴 | 黑胶/白胶车贴覆斜纹 膜 | 200 | m² | 90 | 含设计安装 |
| 即时贴 | 电脑割字 按需订做 | 200 | cm | 0.4 | 含设计安装 |
| 腰线 | 15cm宽腰线磨砂贴UV | 50 | 米 | 26 | 含设计安装 |
| 腰线 | 12cm宽腰线磨砂贴UV | 50 | 米 | 25 | 含设计安装 |
| 腰线 | 8cm宽腰线磨砂贴UV | 50 | 米 | 20 | 含设计安装 |
| 4 | 名片 类 | 普通名片 (覆膜) | ≤300g铜版纸彩色正 反覆膜 | 30 | 200张 /盒 | 30 | 含设计、配送 |
| 特种纸名 片 | ≤300g象牙条纹卡纸 名片 | 20 | 200张 /盒 | 55 | 含设计、配送 |
| 5 | 其他临时 | 本清单外临时标识 | 其它临时采购产品为店内标价≤9折 | / |  |  |  |
| 6 | 临时维修维护 | 临时维修维护 | 临时维修、除胶等维护已过保修期的宣传物料工作 | / | 次 |  |  |
|  | 小型灯箱变压器更换 | 临时更换灯箱变压器等损坏的物料 | 20 | 个 |  |  |

供应商需具备实体门店，按照采购人日常零星标识标牌制作与安装需求，拟派相关服务人员，按时按量提供相应的服务，采购人不保证采购量，以实际采购金额为准。所有报价应包工、包深化设计、包料、包安全制作，报价含材料采购、运输、税金、安装调试、垃圾清运、人工等全部费用。

**零星标识标牌设计、制作、安装服务考核表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总项 | 考评内容 | 分值 | 小计 |
| 服务态度（40分） | 供应商能够按规定及时响应零星宣传品设计、制作、安装及会务需求，日常响应时间为周一至周天 07：00-23：00。  （共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |  |
| 供应商须指定专门负责人，设定专用联系电话、微信账号与单位保持联系，联系电话应24小时开通状态。  （共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 采购人在节假日或者应急情况下有服务需求时，供应商能够增派人手全力支撑采购人的需求，确保规定时间内完成采购人需求。  （共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 供应商对接人员能按照采购人需求上门服务、安装、张贴到位，宣传品等内容在出现破损情况下，及时反馈，维修到位。  （共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 服务质量（60分） | 日常宣传品3个工作日内制作安装到位；紧急宣传品普通物料3小时内制作安装到位，紧急宣传品复杂物料即时响应积极配合完成采购人需求。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |  |
| 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 宣传品安装、张贴完成后，施工现场确保清理干净。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 拥有较强的设计团队，即时响应院方需求，设计排版能力满足院方需求。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |  |
| 供应商提供的货物及材料必须是正规合格、品质优良的产品。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |
| 供应商承接服务后应严格按照采购人需求和进度推进，不得无故拖延进度，供应商应在承接项目前做好充分准备。（共10分，4分为不合格，5-7分为合格，8-9分为良好，10分为优秀） |  |

注：每月由采购人对成交供应商进行一次考核评分，考核总分80分（不含80分）以下的视为考核不合格，且从当月结算款中扣除5000元/次，连续3次考核不合格的，采购人有权解除合同。

**注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。**