[bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc98514396]一、标的清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	直播舱体（核心产品）
	6
	个
	73000.00

	[bookmark: _Toc6187][bookmark: _Toc121066123][bookmark: _Toc118471811]2
	手写屏
	6
	个
	3300.00

	3
	键鼠（键盘和鼠标）
	6
	套
	200.00

	4
	麦克风
	6
	个
	1500.00

	5
	摄像头
	6
	个
	1500.00

	6
	补光灯
	6
	个
	2000.00

	7
	千兆交换机
	2
	个
	2000.00


[bookmark: _Toc1969]二、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	直播舱体
	1. 规格：
①舱内标配。舱内标配直播配套机位 1 套（能放置电脑主机、显示器、麦克风、键鼠等，能用于教师坐着直播，钢质），定制加工，外形尺寸适配直播舱安装空间；配套供电系统，输入电压 100-240V/50-60Hz，系统最大输出功率≥1200W；配置不少于 1 个两位电源开关、不少于 1 个 12 孔电源插座、不少于 1 个 USB 插座，网络接口不少于 1 个；排风单元不少于 2 套；集成可变三色照明灯具 1 套，色温 4000K，光通量 879LM，单灯功率 54W。
备注：本系统内独立电源模块、电源开关、电源插座属于国家强制性认证目录产品，响应文件中须提供所投对应产品有效的CCC证书复印件；不在 CCC 目录内的部件不适用本条。
②舱外尺寸：≥W2200*D2100*H2348mm，舱内尺寸：≥W2070*D2056*H2128mm。（尺寸误差不超过30mm）
③电动升降双幕布（绿幕和直播背景，直播背景按采购人要求设计并制作）。
2.整体要求：
①主体框架要求使用耐腐蚀高强度航空铝，使用强度大于500MPa。
②主体材料要求使用环保阻燃碳塑复合板、环保吸音板、环保静音地毯。
③具备通风、隔音、易清洁、防火、防潮、防霉、耐磨等特性。
④多次拆装简单（响应文件中需提供可以多次重装的安装说明图纸），隔音性好，整体隔音量：按照GB/T19885-2005测试标准，隔音量≥30dB及更优。
3.超薄+超静音新风排气扇（排气扇*2，一进气一出气，功率24W/个）+PD 原理长路径隔音空气循环管道。全功率运行舱内噪音声低于 30dB；转速≥750/1200 RPM；换气扇风量 ≥ 89/120 CFM；平均换气 ≥120M³/H。
4.新风：具有低噪声新风系统，保持舱内空气流通。安全、环保，符合国家标准，没有国家标准的必须符合行业标准；双机正负压，标称风量≥120M³/H。
5. 配件：双屏显示器连接线等配件。
注：供应商须提供以上“直播舱体”所有参数的技术参数确认函复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的按响应无效处理。

	2
	手写屏
	1.不低于2048级压感；
2.无源手绘笔；
3.≥15.6英寸手绘屏；
4.≥1920*1080分辨率；
5.≥266点/秒读取，IPS高清屏，仿纸手感，钢化面板；
6.支架支持多角度调节，最大倾斜角度不低于60°。

	3
	键鼠（键盘和鼠标）
	采用2.4GHz无线或蓝牙连接；正常使用距离不低于10米；配置全尺寸键盘和光电鼠标；兼容所配计算机操作系统。

	4
	麦克风
	1.频率响应满足人声采集需要；支持心形指向，其他指向模式不作强制要求，具有立体声单声道，立体声；
2.采样频率不低于48KHz；16Bit；20HZ-20KHz；最大声压级120dB(总谐波失真:0.5%1kHz)；灵敏度在 10mV/Pa 至 25mV/Pa 之间；信噪比不低于80dB；等效噪声级低于 20dB(A)；具有桌面支架或悬臂支架，兼容拟采购计算机操作系统和直播软件；3.在直播舱内正常授课距离下收音清晰、无明显电流声和爆音；4.具有5V,USB供电Mini USB，USB数据线。

	5
	摄像头
	1.支持4K@30fps（像素不低于800万）；
2.帧频≥30fps；
3.视野≥78度；支持自动对焦，支持人形跟踪；
4.采用USB 3.0及以上免驱接口，配USB 3.0数据线。

	6
	补光灯
	LED补光灯，灯体尺寸不小于10英寸，最大功率不低于160W，显色指数Ra≥96，色温调节范围覆盖2800K—6500K或至少支持三档色温切换，亮度连续可调或不少于10档调节，无明显频闪；亮度不低于80400 Lux；支持APP智能控制；支持多角度调节及吊装、壁装或支架安装，配齐安装支架、固定件、电源适配器和连接线，满足直播舱内教师面部均匀补光需要。

	7
	千兆交换机
	不少于16个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口（均支持 PoE 供电）+万兆光口；PoE总功率不低于 124W；背板带宽不低于32Gbps；包转发率不低于24Mpps；交换容量不低于336Gbps/3.36Tbps；支持全双工及自动翻转，满足端口千兆转发要求，配齐电源线及安装配件。（含电口+光口）


[bookmark: _GoBack]注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
