一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	有色金属结构材料全国重点实验室键合铜线微细拉加工系统
	1
	套
	/

	包含：

	1.1
	键合铜线超细拉机
	1
	台
	核心产品

	1.2
	键合铜线复绕机 
	1
	台
	

	1.3
	键合铜线无滑拉丝机
	1
	台
	


二、技术要求
（一）键合铜线微细拉加工系统
（1）键合铜线超细拉机
1）用于键合铜线的冷拔处理；
2）最大入线直径≤φ0.05mm；
3）最小出线直径≥φ0.015mm；
4）可实现张力收线，张力范围： 5gf-40gf；
5）同时工作模具最大个数≤14块，出线加工率优于或等于6%；
6) 控制架构为总线控制；设备额定功率≤15KW；
7）预留数字化升级接口。
（2）键合铜线复绕机
1）用于键合铜线的复绕；
2）收线速度：0rpm～1800rpm；
3）放线轴径：50mm、80mm、100mm；
4）收线轴径：≤50mm；
5）复绕线径：Ф10μm～Ф75μm；
6）张力范围：0.5gf～30gf；
7）核心控制器、驱动器基于高速总线，设备控制扫描周期不高于2ms；
8）预留数字化升级接口。
（3）键合铜线无滑拉丝机
1）用于键合铜线超微细丝材的拉丝；
2）最大进线直径≤φ0.1mm；
3）最小出线直径≥φ0.01mm；
4）张力范围0.5gf-20gf；
5）同时工作模具最大个数≤10块；
6）最大拉丝速度≤1200m/min；
7）收放线盘可满足外宽≤120mm，外径≤130mm的线轴使用；
8）核心控制器、驱动器基于高速总线，设备控制扫描周期不高于2ms；
9）预留数字化升级接口。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
