一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	有色金属结构材料全国重点实验室键合丝键合焊测试系统
	1
	套
	/

	包含：

	1.1
	键合球型焊机 
	1
	台
	核心产品

	1.2
	键合楔形焊机 
	1
	台
	


二、技术要求
（一）键合丝键合焊测试系统
（1）键合球型焊机
焊线精度：优于或等于±3.5μm@3σ；
焊线速度：优于或等于8线/秒
焊线类型：适配铜线；
焊线区域：X轴优于或等于56mm  Y轴优于或等于66mm
最小焊盘间距：优于或等于55μm；
线轴直径：50mm（2英寸）；
（2）键合楔形焊机
1）键合线种类：金属键合丝；
2）超声换能器频率：优于或等于60kHz；功率：0w ～ 1w；
3）键合力：5g ～ 200g；
4）X-Y工作台行程：X向优于或等于65mm，Y向优于或等于65mm；
5）Z向行程：优于或等于25mm；
6）解析度：优于或等于0.5μm。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
