一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	1
	有色金属结构材料全国重点实验室键合铜线大中拉加工系统
	1
	套
	/

	包含：

	1.1
	键合铜丝大拉机
	1
	台
	核心产品

	1.2
	键合铜丝中拉机
	1
	台
	

	1.3
	键合铜丝细拉机
	1
	台
	


二、技术要求
（一）键合铜线大中拉加工系统
（1）键合铜丝大拉机
1）用于键合铜线的拉拔处理；
2）最大入线直径≤φ8mm；
3）最小出线直径≥φ1mm；
4）张力范围：5N-500N；
5）单模具拉拔；
6）滚筒直径优于或等于φ480mm；
7）控制架构为总线控制；设备额定功率≤15kW；
8）预留数字化升级接口。
（2）键合铜丝中拉机
1）用于键合铜线的冷拔处理；
2）最大入线直径≤φ1.0mm；
3）最小出线直径≥φ0.1mm；
4）张力范围： 10gf-200gf；
5）同步作业模具数量≤25块；
6）控制架构为总线控制；设备额定功率≤20kW；
7）预留数字化升级接口。
（3）键合铜丝细拉机
1）用于键合铜线的冷拔处理；
2）最大入线直径≤φ0.05mm；
3）最小出线直径≥φ0.03mm；
4）张力范围：10gf-100gf；
5）同步作业模具数量≤13块；
6）控制架构为总线控制；设备额定功率≥20kW。
7）预留数字化升级接口。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
