[bookmark: _Toc31567][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc98514396]一、标的清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	最高限价（人民币/元）
	备注

	1
	台式计算机
	2
	台
	20000.00
	

	[bookmark: _Toc118471811][bookmark: _Toc121066123][bookmark: _Toc6187]2
	便携式计算机
	4
	台
	40000.00
	核心产品

	包含：

	2.1
	便携式计算机（类型一）
	2
	台
	/
	

	2.2
	便携式计算机（类型二）
	2
	台
	/
	

	3
	A4黑白激光多功能打印机
	1
	台
	4000.00
	

	4
	平板电脑
	4
	台
	12000.00
	

	5
	特殊照相机（云台）
	2
	台
	10000.0
	

	包含：

	5.1
	特殊照相机云台（类型一）
	1
	台
	/
	

	5.2
	特殊照相机云台（类型二）
	1
	台
	/
	

	6
	电工仪器仪表
	4
	套
	14000.00
	

	包含：

	6.1
	可编程逻辑控制器（PLC）
	1
	套
	/
	

	6.2
	数字万用表
	1
	套
	/
	

	6.3
	手弓钢锯架
	1
	套
	/
	

	6.4
	自调式导线剥线钳
	1
	套
	/
	


注：供应商针对以上设备的报价不得超过其最高限价，否则作无效响应处理。
[bookmark: _Toc1969]二、技术要求
	序号
	设备名称
	数量（单位）
	技术参数要求

	1
	台式计算机
	2台
	1.主机
（1）CPU处理器：x86 架构桌面级处理器，物理核心数≥20（含高性能核与高能效核的混合架构或同等架构），线程数≥28；性能核基础频率≥3.4GHz，最大睿频频率≥5.5GHz；末级缓存≥33MB；支持 DDR5-5600 及以上内存、双通道，支持 PCIe 5.0/4.0；处理器基础功耗≥125W；
（2）运行内存：内存规格位DDR5，须双内存条（不接受单条内存方案），总容量不低于24GB，单根内存条频率≥5600MT/s；
（3）硬盘：固态硬盘容量≥1TB，接口协议 M.2 PCIe 4.0 NVMe，顺序读取≥3500MB/s、顺序写入≥3000MB/s；
（4）显卡：显存容量≥8GB，显存类型 GDDR7，显存位宽≥128bit，显存带宽≥448GB/s，流处理器数量≥4600，整卡最大功耗≥180W，加速频率≥2570MHz；支持硬件光线追踪、AI 超分辨率与帧生成技术，支持 AV1 硬件编码与解码；总线接口 PCIe 5.0 x16；视频输出接口不少于 1 个 HDMI 2.1 及 3 个 DisplayPort 2.1；
（5）电源：额定功率≥500W，通过 80 PLUS 认证（铜牌及以上）；
（6）主板：与所配处理器相匹配的桌面级芯片组，须支持 DDR5 内存与 PCIe 4.0 及以上；PCIe x16 插槽≥1 个、PCIe x1 插槽≥1 个、M.2 插槽≥2 个（支持 PCIe 4.0 NVMe）；板载千兆及以上以太网口≥1 个、USB 3.2 接口≥4 个。
2.显示器
（1）屏幕尺寸：≥23.8英寸；
（2）分辨率：≥1920×1080；
（3）刷新率：≥60Hz，响应时间≤5ms至少 1 个 HDMI 接口和 1 个 VGA 或 DP 接口，标配对应信号线；
（4）接口：至少具备1个HDMI接口和1个VGA或DP接口，标配对应信号线。
3.外设及附件
（1）键盘：标准USB有线键盘，104键，具备数字小键盘区；
（2）鼠标：标准USB有线光电鼠标；
（3）每台计算机附带电源线1根。

	2.1
	便携式计算机（类型一）
	2台
	1.主机
（1）处理器：移动级高性能处理器，物理核心数≥12、线程数≥24；基础频率≥2.9GHz，最高加速频率≥5.2GHz；三级缓存≥64MB；支持 DDR5 内存（≥5200MT/s）与 PCIe 5.0；
（2）显卡：显存容量≥8GB，显存类型 GDDR7，位宽≥128bit，显存带宽≥384GB/s，流处理器数量≥3300；显卡功耗（TGP，含动态增强）≥115W；支持硬件光线追踪、AI 超分辨率与帧生成，支持 AV1 硬件编解码；支持双显卡模式切换；
（3）内存：容量≥16GB DDR5 5600MT/s，具备 2 个内存插槽；
（4）硬盘：固态硬盘（SSD）容量≥512GB，接口协议为PCIe 4.0 NVMe，预留至少1个M.2接口方便后续扩展；
（5）屏幕尺寸：≥16英寸，屏幕比例16:10；
（6）分辨率：≥1920×1200（FHD+）；
（7）刷新率与响应时间：刷新率≥165Hz，响应时间≤3ms；
（8）屏幕素质：IPS防眩光屏，色域≥100% sRGB，亮度≥400nits；
2.包装及附件
（1）随附原装电源适配器及电源线1套；
（2）随附原装笔记本电脑电池1块（已内置）。

	2.2
	便携式计算机（类型二）
	2台
	1.主机
（1）处理器：核心数≥10、线程数≥20；基础频率≥2.0GHz，最高加速频率≥5.0GHz；末级缓存≥24MB；集成 NPU 且 AI 算力≥50 TOPS；
（2）显卡：处理器集成显卡，计算单元≥12 个（统一着色器≥700 个），最高图形频率≥2800MHz，支持 DirectX 12、AV1 硬件编解码，可同时驱动≥3 台 4K 显示器；
（3）内存：≥16GB LPDDR5X板载内存；
（4）硬盘：≥512GB M.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘，预留≥1个M.2 2280插槽；
（5）显示屏：≥14英寸16:10屏幕，分辨率≥2880×1800（2.8K），OLED面板，刷新率≥120Hz，响应时间≤0.2ms，峰值亮度≥1100nits；
（6）接口：≥2个USB-A 3.2 Gen 1接口、1个USB 4.0 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个HDMI 2.1 TMDS接口、1个3.5mm复合音频插孔；
2.包装及附件
（1）随附原装电源适配器及电源线1套；
（2）随附原装笔记本电脑电池1块（已内置）。

	3
	A4黑白激光多功能打印机
	1台
	1.主机
（1）产品类型：A4黑白激光多功能一体机，涵盖打印、复印、扫描、传真四项功能；
（2）打印速度：黑白打印速度（ISO，A4）≥28页/分钟；
（3）支持纸张尺寸：A4、A5、A6、B5（JIS）、信封、自定义尺寸（76×127mm至216×356mm）；
（4）自动双面打印：支持自动双面打印功能（标准配置）；
（5）打印分辨率：黑白最佳打印质量≥1200×1200dpi；
（6）复印速度：黑白复印速度（正常质量，A4）≥28页/分钟；
（7）复印分辨率：≥600×600dpi；
（8）复印缩放比例：25%-400%；
（9）扫描类型：支持平板式及ADF自动输稿器扫描；
（10）扫描光学分辨率：ADF≥300dpi（彩色和黑白），平板≥600dpi（彩色）、≥1200dpi（黑白）；
（11）扫描速度：正常质量A4≥15页/分钟；
（12）扫描文件格式：支持JPG、RAW（BMP）、PNG、TIFF、PDF；
（13）传真功能：支持传真地址簿、快速拨号、传真计费代码、传真存储与转发、阻止接收传真；
（14）自动输稿器：配置≥35页容量ADF自动输稿器；
（15）显示屏：配置≥2.7英寸（6.8cm）LCD触摸屏（彩色图形）；
（16）无线功能：内置Wi-Fi 802.11b/g/n，支持Wi-Fi Direct打印、AirPrint、Mopria、NFC触碰打印；
（17）纸张输入容量：标准配置≥250页进纸盒+≥10页优先进纸盒；
（18）纸张输出容量：≥150页出纸盒；
2.包装及附件
（1）随附原装硒鼓1支；
（2）随附电源线、USB数据线各1根。
3.供货及服务
（1）整机提供不少于1年质保；
（2）供货时完成初次安装调试及打印测试，确保设备正常运行。

	4
	平板电脑
	4台
	1.主机
（1）处理器：移动平台为8核架构，其中 1 个核心主频≥3.3GHz、2 个核心主频≥3.0GHz，先进制程（≤4nm 级）；集成图形处理器并支持硬件光线追踪；集成 NPU；
（2）内存与存储：内存容量≥8GB LPDDR5X，存储容量≥256GB UFS 4.0；
（3）屏幕：尺寸≥11.1英寸，分辨率≥3200×2000，LCD面板，刷新率≥144Hz，像素密度≥340PPI；峰值亮度≥800nits；色域≥98% DCI-P3；
（4）电池与充电：电池容量≥8860mAh（硅基负极电池），支持68W超级闪充；
（5）摄像头：前置摄像头≥1300万像素，后置摄像头≥1300万像素+200万像素；
（6）网络与连接：支持Wi-Fi 7及蓝牙5.2；
2.包装及附件
随附原装电源适配器及数据线各1套。

	5.1
	特殊照相机（云台）（类型一）
	1台
	1.主机
（1）产品类型：口袋云台相机，采用一体化三轴机械云台设计，支持手持拍摄、智能跟随及多种云台模式切换；
（2）影像传感器：CMOS尺寸≥1英寸，光圈≥f/2.0；
（3）视频录制：最高支持4K/240fps慢动作录制；
（4）智能功能：支持智能跟随，可自动识别并追踪拍摄主体；
（5）存储与传输：内置存储≥107GB，支持microSD卡扩展，支持高速导出；
（6）音频：支持空间音频录制，机身支持直连无线麦克风发射器；
（7）显示屏：≥2.0英寸触摸屏；
（8）电池与续航：电池容量≥1545mAh，续航时间≥240分钟（1080p/24fps条件下）；
（9）物理规格：重量≤190.5g，尺寸≤144.2×44.4×33.5mm；
（10）标准配件：每台标配云台夹、螺纹手柄、便携收纳袋、USB-C至USB-C PD快充线。
2.包装及附件
（1）随附原装电池1块（已内置）；
（2）随附充电/数据线1根；
（3）随附收纳保护壳1个；
（4）随附手绳或腕带1根。

	5.2
	特殊照相机（云台）（类型二）
	1台
	1.主机
（1）产品类型：口袋云台相机，采用双主摄一体化三轴机械云台设计，支持手持拍摄、智能跟随及多种云台模式切换，整机重量≤230g，尺寸≤159.5×63.3×33.5mm；
（2）广角主摄：传感器尺寸≥1英寸CMOS，等效焦距20mm，光圈≥f/2.0，焦点范围0.09m至无限远，动态范围≥17级；
（3）中焦主摄：传感器尺寸≥1/1.28英寸CMOS，等效焦距60mm，光圈≥f/1.8，焦点范围0.2m至无限远，支持3倍光学变焦及最高12倍变焦；
（4）视频录制：广角镜头支持4K/240fps慢动作录制，中焦镜头支持4K/200fps慢动作录制，支持4K实况照片拍摄（自动记录快门前后1.5秒动态影像与环境音）；
（5）照片拍摄：支持最高约3700万像素照片拍摄，照片最大分辨率≥7680×4320（16:9）或6144×6144（1:1）；
（6）云台性能：抖动抑制量≤±0.005°，最大操控转速≥180°/秒，支持智能跟随8.0（含长焦跟拍），在12倍变焦下仍可锁定主体；
（7）显示屏：尺寸≥2.0英寸触摸屏，分辨率≥556×314，亮度≥1000尼特；
（8）存储与传输：支持microSD卡扩展（最大容量≥1TB），支持USB 3.1高速数据传输；
（9）接口：配备USB Type-C接口（支持充电及数据传输），支持USB-C至USB-C PD快充线（USB 3.1）；
（10）电池与续航：支持PD快充，续航时间≥240分钟（1080p/24fps视频拍摄条件下）；
（11）套装配件：主相机×1、USB-C至USB-C PD快充线（USB 3.1）×1、1/4″螺纹手柄×1、取景遥控器×1、磁吸充电线×1、手绳×2、补光灯×1、发射器×1、发射器磁吸充电线×1、防风毛套×1、磁吸前盖×2、磁吸背夹×1、迷你三脚架×1、便携收纳袋×1、收纳包×1；

	6.1
	可编程逻辑控制器（PLC）
	1套
	（1）产品类型：模块化可编程逻辑控制器（PLC）CPU主机模块，采用标准DIN导轨安装方式；
（2）工作存储器：程序存储器容量≥150KB，数据存储器容量≥1MB；
（3）处理速度：位指令执行时间≤60ns，字指令执行时间≤72ns，定点运算执行时间≤96ns，浮点运算执行时间≤384ns；
（4）通信接口：集成≥1个PROFINET IRT接口，带2端口交换机（2×RJ45，10/100Mbps），支持PROFINET IO控制器功能；
（5）装载存储器：支持专用程序存储卡扩展，最大支持容量≥32GB，每台 CPU 配套≥256MB 存储卡；
（6）等时同步模式：支持分布式和集中式等时同步，最小循环时间≤625μs（分布式）/1ms（集中式）；
（7）编程软件兼容性：支持TIA Portal V17及以上版本（固件不低于V2.9）；
（8）显示屏：配备≥3.45cm（约1.36英寸）彩色显示屏，具备≥8个操作按键和≥2个模式切换按钮；
（9）电源：额定供电电压DC 24V，允许范围DC 19.2V至28.8V，具备反极性保护功能；
（10）功耗：额定电流消耗≤0.7A，最大电流消耗≤0.95A，背板总线馈电功率≥10W，典型功率损失≤5.7W；
（11）断电保持：电源断电/电压故障时，数据保持时间≥5ms，最小重复率≥1/s；
（12）扩展能力：支持扩展最多≥32个信号模块，支持最多≥4个通信模块/通信处理器（CM/CP）；
（13）块数量：支持OB、FB、FC、DB及UDT总数量≥4000个，其中循环OB≥100个、时间中断OB≥20个、延时中断OB≥20个、循环中断OB≥20个（最小循环500μs）、过程报警OB≥50个、等时同步OB≥2个；
（14）数据块容量：DB最大容量≥1MB（绝对寻址时最大64KB），FB/FC/OB最大容量≥150KB；
（15）防护等级：防护等级≥IP20（符合IEC 60529标准）；


	6.2
	数字万用表
	1套
	（1）产品类型：手持式真有效值数字万用表，具备自动量程功能，最大显示位数≥22000，配备模拟条显示及背光功能；
（2）直流电压：量程不低于1000V，最大分辨率≤0.1mV，基本精度±(0.05%＋5)；
（3）交流电压：量程不低于1000V，最大分辨率≤0.1mV，基本精度±(0.8%＋10)，支持真有效值（True RMS）测量，频响范围≥40Hz~10kHz，具备AC+DC测量、LoZ功能；
（4）直流电流：量程不低于20A，最大分辨率≤0.1μA，基本精度±(0.5%＋10)；
（5）交流电流：量程不低于20A，最大分辨率≤0.1μA，基本精度±(0.8%＋10)；
（6）电阻：量程不低于220MΩ，最大分辨率≤0.1Ω，基本精度±(0.5%＋10)；
（7）电容：量程不低于220mF，最大分辨率≤10pF，基本精度±(3.0%＋5)；
（8）频率：量程≥10Hz~220MHz，最大分辨率≤0.1Hz，基本精度±(0.1%＋5)；
（9）占空比：测量范围≥0.1%~99.9%，基本精度±(2.0%＋5)；
（10）测量功能：支持真有效值（True RMS）、二极管测试、三极管hFE测试（量程≥1000β）、电路通断蜂鸣、NCV非接触电压检测（声光报警）、峰值保持（Peak Hold）、最大/最小值记录、相对值测量、数据保持功能；
（11）安全等级：CAT III 1000V / CAT IV 600V；
（12）数据通信：配备USB通信接口（支持自动感应开启），可选配蓝牙模块，支持PC上位机软件进行数据传输与分析；
（13）显示与操作：配备背光LCD显示屏，支持自动/手动量程切换，具备大电流测量高温声光报警功能；
（14）标准配件：每台须标配电池、镀金测试表笔、USB数据线、多功能三极管测试插座、温度探头、英文说明书，并附赠便携布包及彩盒包装；

	6.3
	手弓钢锯架
	1套
	（1） 产品类型：高强度钢锯架（手用金属切割锯），重型结构设计，适用于木材、铁材、塑料以及含钉木材的切割作业；
（2） 锯条张力：采用I型梁结构，锯条张紧力可达≥50000PSI，可实现快速垂直切割，保证切割面平整；
（3） 锯条规格：适配≥300mm（12 英寸）长度锯条，齿密度≥24TPI；锯条采用双金属（Bi-Metal）材质，具备表面喷砂强化或同级以上处理工艺，提升锯条强度，降低锯条断裂风险；
（4） 锯条存储：无需工具，可在 I 型梁框架内部收纳存放≥5 根备用锯条；
（5） 切割角度：锯条支持 45°安装定位，满足平面斜切使用需求；
（6）框架材质：框架采用轻量化铝合金或高强度钢材质，结构坚固，自重较轻，相比传统钢锯架操控性更好，减轻长时间作业疲劳。

	6.4
	自调式导线剥线钳
	1套
	（1）产品类型：自动调节剥线工具，适用于圆形电缆和导线的剥线作业，具备自动调节机构以适应不同绝缘类型和导线直径；
（2）剥线范围：导体截面积0.02mm²至10mm²，电缆外径适应范围0.5mm至3.7mm；
（3）剥线长度：剥线长度可在2mm至18mm范围内灵活调节，配备可调节的限位挡块，实现多段式剥线；
（4）切割能力：内置实用的一体化切线钳，切割能力最大为10mm²（柔性导线）/1.5mm²（刚性导线）；
（5）刀片：配备可更换的剥线刀片，刀片经硬化处理，采用特殊形状设计，坚固耐用；
（6）物理规格：外形尺寸约为20mm×90mm×191mm（宽×高×长），重量约201.5g（不含包装）；
（7）颜色：黑色/绿色；
（8）标准配件：每把剥线工具须随机标配原厂剥线刀片。
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