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骨科实验室设备一批项目市场调研需求
设备1：蛋白SDS-PAGE 凝胶电泳仪技术参数（数量：2台）
一、电泳槽主要技术规格：
1、凝胶数：1-4
2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：≥8.3 x 7.3 cm; 预制胶：≥ 8.6 x 6.8 cm
3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以防止漏胶
4、模块化设计
二、 基础电源
1、输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W
2、可恒流、恒压
3、小巧，可叠放
4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等
三、 转印模块
1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜
2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印
3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向
4、内置冷却装置

设备2：微量移液器技术参数（数量：2套）
1.配置要求：
1.1  单通道2.5 ul, 2把
1.2  单通道10 ul, 2把
1.3  单通道20 ul, 2把
1.4  单通道100 ul, 2把
1.5  单通道200 ul, 2把
1.6  单通道1000 ul，2把
2.采用高科技材质，重量轻(80g±5g)，耐高温抗腐蚀
3.可整支紫外线灭菌。
4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养
5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性
6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积
7.具备体积视窗，便于移液观察，可单手设定体积及操作

设备3：恒温金属浴技术参数（数量：1台）
1.技术参数
1.1控温范围：5℃～100℃；
1.2.时间设置：1min～99h59min；
1.3.温控精度：≤±0.5℃；
1.4.升温时间(25℃升至 100℃)：≤15min。
1.5标配模块：1.5 ml （＞15孔）
2.配置要求
2.1 金属浴 1 台
2.2 电源线 1 根

设备4：恒温水浴箱技术参数（数量：2台）
1、采用不锈钢内胆。
2、数显、微电脑控制，带定时功能。
3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，具备防干烧功能。
4、电源电压：220V±10%， 50HZ
5、输入功率：≥1000W
6、控温范围：5～100℃
7、恒温波动度：≤±0.5℃
8、工作孔径：1~2孔

[bookmark: OLE_LINK5]设备5:垂直混合仪技术参数（数量：1台）
1.样式：长轴
2.电压：220V±10%
3.转速：20-100rpm
[bookmark: OLE_LINK7]4.标配模块：1.5/2.0/15/50 ml 
5.允许环境温度湿度：0-40℃ 80%RH

设备6:水平摇床技术参数（数量：2台）
1.电压：220V±10%
2.转速：40-240rpm
3.允许环境温度湿度：0-40℃ 80%RH
4.运行模式：可连续操作
5. 外壳防护等级：≥IP21
6. 转速线性可调，振荡平稳
7. 采用橡胶底垫；防腐防漏更安全； 多种托盘 随心选配，轻松更换

[bookmark: _GoBack]设备7：旋涡混合仪技术参数（数量：2台）
1.振荡方式：圆周
2.速度范围：0-2500rpm及以上
3.周转直径：≥3mm
4.额定功率：≥40W
5.运行方式：连续运转/点动
6.处理能力：标配同时处理≥20支样品管
7.工作电源：220V±10%
8.标配适配器：1.5ml/15ml离心管

设备8：迷你离心机技术参数（数量：2台）
1. [bookmark: OLE_LINK6]标配模块：1台0.5/1.5/2.0 mL（多转头）；1台0.5/1.5/2.0 mL+8联管（多转头）
2. 转速范围：500-10000rpm
3. 整机噪音：＜48dB(A)
4. 外形尺寸(L×W×H)：≤200mm×170mm×130mm
5. 重量：≤1kg
