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胰岛素泵市场调研需求
	序号
	参数类别
	通用技术描述

	1
	胰岛素浓度适配
	支持U40和U100两种胰岛素浓度

	2
	胰岛素类型
	兼容短效和速效胰岛素

	3
	基础率设置
	支持自动分配和手动个性化设置两种模式

	4
	临时基础率
	可设置临时基础率时间范围（0~24小时），最小设定量≤25%

	5
	外观类型
	具备便捷的操作界面（按键式或触控式均可），带有操作反馈提示（声响或震动）

	6
	配套系统信息
	可实时显示耗材已使用时长、自动同步上传工作状态至云端，通过App或电脑端软件呈现

	7
	大剂量快捷键
	具备一键注射功能，支持声音确认

	8
	记忆功能
	设备断电后，设置参数不丢失

	9
	大剂量预设
	可预设三餐大剂量，具备防止重复输注功能

	10
	基础率步长
	≤0.025U/h

	11
	最大储药量
	≥3.0ml（300U）

	12
	安全保护
	按键自动锁定，医生/工程师分级密码权限

	13
	报警提示
	涵盖阻塞、低电量、低药量、输注中断、药尽等必要警示

	14
	提示功能
	具备按键音、用餐提醒、测血糖提醒等

	15
	电源方式
	充电电池

	16
	低药量预警
	具备低药量预警功能，阈值可调最大范围≥50U

	17
	输注管路接口
	通用美式接口

	18
	配套耗材
	同时提供软针和钢针两种选择

	19
	设备整机寿命
	设计使用年限长（≥10年）

	20
	整机质保
	5年



