一、采购清单
	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	沥青铺设
	46.94
	立方米

	2
	路沿石钻洞
	20
	个

	3
	路沿辅助线
	145
	米

	4
	路面抗裂处理
	521.47
	平方米

	5
	透层、粘层铺设
	521.47
	平方米


二、技术要求

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	沥青铺设
	立方米
	46.94
	型号AC-16，厚度9cm

	2
	路沿石钻洞
	个
	20
	

	3
	路沿辅助线
	米
	145
	

	4
	路面抗裂处理
	平方米
	521.47
	

	5
	透层、粘层铺设
	平方米
	521.47
	


路面情况:
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注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
沥青铺设区域：521.47m2








