附件1：
[bookmark: _GoBack]移动三维C臂机市场调研需求
一、机械性能
1. 电动升降、电动平移、全方位旋转，适配各类手术体位及手术床；
2. C臂开口、弧深满足成人脊柱、骨盆、髋关节手术无障碍操作；
3. 支持等中心三维旋转扫描，角度覆盖充足，术中无需移动患者；
4. C臂与工作站可以搭配骨科手术导航和医院现有机器人对接使用。
二、高压发生器与球管系统
1. 高频逆变发生器，输出稳定，最大功率≥15kW；
2. 管电压≥100kv，支持脉冲低剂量透视；
3. 旋转阳极双焦点设计，大小焦点满足精细成像与连续手术需求；
4. 球管热容量充足，支持长时间连续透视、多次三维扫描，具备过载、过热保护。
三、平板探测器
1. 大尺寸数字化动态平板，有效视野≥290mm×290mm；
2. 高分辨率、高灰阶成像，动态透视帧率高，画面流畅无拖影；
3. 自带滤线栅，成像信噪比高，有效过滤散射线；
4. 整机易清洁、可消毒，适配手术室院感要求。
四、二维成像功能
具备实时降噪、边缘增强、组织均衡、金属伪影优化、图像冻结、缩放、测量标注、图像存储回放等常规术中功能；支持DICOM3.0传输、U盘导出，兼容院内PACS系统。具备多手术部位预设曝光模式，自动优化剂量与图像质量。
五、三维重建核心功能
1. 支持术中一键三维扫描重建，无需转运患者；
2. 扫描及重建速度快，满足术中实时判断；
3. 支持MPR多平面重建、VRT容积重建、逐层断层观察；
4. 带金属植入物伪影校正，清晰显示钢板、螺钉、骨折对位情况；
5. 支持低剂量扫描模式，降低医患整体辐射剂量。
六、操作与显示系统
配置医用高清专业显示器，可多角度调节；支持机身按键、触屏、无线脚踏多方式操作；中文操作系统，自带设备自检、故障提示、剂量统计功能。
七、其他
整机质保服务5年，每年提供不少于4次的保养（巡检），1次培训。

