[bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc21259]一、标的清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价最高限价（人民币/元）
	备注

	1
	长袖运动套服
	132
	套（外套和长裤各一件）
	330.00
	核心产品

	2
	连体比赛服
	260
	件
	203.00
	/

	3
	分体比赛服
	480
	套（背心和短裤各一件）
	168.00
	/

	4
	紧身长袖T恤
	555
	件
	140.00
	/

	5
	紧身短袖T恤
	354
	件
	104.00
	/

	6
	短袖运动翻领T恤
	264
	件
	130.00
	/

	7
	短袖运动圆领T恤
	132
	件
	100.00
	/

	8
	运动紧身长裤
	264
	条
	117.00
	/

	9
	运动紧身短裤
	58
	条
	90.00
	/

	10
	运动薄外套
	58
	件
	180.00
	/

	11
	保暖马甲
	46
	件
	300.00
	/

	12
	运动鞋
	46
	双
	188.00
	/

	13
	运动袜
	116
	双
	17.00
	/


[bookmark: _Toc14693]注：
1、供应商所报单价报价不得超过上述单价最高限价，否则响应无效。
2、为保证运动员着装统一的良好精神面貌，供应商所投所有货物均须为同一品牌，否则响应无效。

[bookmark: _Toc13980]
二、技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数要求

	1
	长袖运动套服
	1.每套长袖运动套服需包含一件外套和一条长裤；
▲2.面料检测依据：FZ/T 01057（所有部分）《纺织纤维鉴别试验方法》、GB/T38015-2019《纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物》：
面料成分：92%涤纶（允许偏差范围：±3%），8%氨纶（允许偏差范围：±3%）；（响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料）
▲3.面料依据GB/T 4669-2008纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定：
面料单位面积质量：≥185g/m²；（响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料）
4.面料异味：无；
▲5.抗菌性能
面料依据GB/T20944.3-2008评定：金黄色葡萄球菌抑菌率≥70%，大肠杆菌抑菌率≥70%；（响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料）
▲6.防紫外线性能：
面料依据GB/T18830-2009评定：紫外线防护系数UPF＞40；（响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料）
▲7.吸湿速干性性能：
面料依据GB/T21655.1-2023评定：干燥速率（洗前）≥0.20(g/h)，吸水率（洗前）≥80%；（响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料）
8.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求；
9.款式要求：符合人体工程学，上衣为立领长袖前开襟拉链外套，下装为松紧腰平脚口长裤；
10.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。
11.供应商响应时需提供长袖运动套服1套L码，外套上衣为立领，拉链顺滑、长裤有口袋，外观无瑕疵、闻起来无异味；样品须在提交响应文件截止时间前随响应文件提交至磋商地点，未在规定时间递交样品的，视为无效响应。

	2
	连体比赛服
	1.款式：无袖背心连体短裤；
▲2.面料依据：FZ/T 01057（所有部分）《纺织纤维鉴别试验方法》、GB/T38015-2019《纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物》评定：
面料成分：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶（允许偏差范围：±5%）；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲3.面料依据GB/T 4669-2008纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定：
面料单位面积质量：≥185g/m²；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
4.异味：无；
▲5.吸湿速干性性能：
面料依据GB/T21655.1-2023评定：吸湿速干（排汗）：干燥速率（洗前）≥0.20(g/h)，吸水率（洗前）≥80%；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲6.防紫外线性能：
面料依据GB/T18830-2009性能评定：紫外线防护系数UPF＞40；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲7.接触瞬间凉感性能：
面料依据GB/T35263-2017评定：凉感：Qmax ≥ 0.15 J/(cm²·s)【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
8.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求；
9.款式要求：符合人体工程学，胸前有“江西”字样；能完全配合采购人调整设计；（响应文件中提供承诺函，格式自拟）
10.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	3
	分体比赛服
	1.包含无袖背心和短裤；
▲2.面料依据：FZ/T 01057（所有部分）《纺织纤维鉴别试验方法》、GB/T38015-2019《纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物》评定：
面料成分：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶（允许偏差范围：±5%）；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲3.面料依据GB/T 4669-2008纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定：
面料单位面积质量：≥185g/m²；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
4.异味：无；
▲5.吸湿速干性性能：
面料依据GB/T21655.1-2023评定：干燥速率（洗前）≥0.20(g/h)，吸水率（洗前）≥80%；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲6.防紫外线性能：
面料依据GB/T18830-2009性能评定：紫外线防护系数UPF＞40；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲7.接触瞬间凉感性能：
面料依据GB/T35263-2017评定：凉感：Qmax ≥ 0.15 J/(cm²·s)【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
8.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求；
9.款式要求：符合人体工程学，胸前有“江西”字样；能完全配合采购人调整设计；（响应文件中提供承诺函，格式自拟）
10.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	4
	紧身长袖T恤
	1. 面料成分：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶（允许偏差范围：±5%）；
2.单位面积克重：≥185g/m²；
3.异味：无；
4.吸湿速干性功能：干燥速率（洗前）≥0.20(g/h)，吸水率（洗前）≥80%；
5.防紫外线功能：紫外线防护系数UPF＞40；
6.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求；
7.款式要求：设计制作符合人体工程学，紧身长袖T恤；
8.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	5
	紧身短袖T恤
	1.面料成分：：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶；（允许偏差范围：±5%）2.单位面积克重：≥185g/m²；
3.异味：无；
4.吸湿速干性功能：干燥速率（洗前）≥0.20(g/h)，吸水率（洗前）≥80%；
5.防紫外线功能：紫外线防护系数UPF＞40；
6.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求；
7.款式要求：设计制作符合人体工程学，紧身短袖T恤；
8.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	6
	短袖运动翻领T恤
	▲1.面料依据：FZ/T 01057（所有部分）《纺织纤维鉴别试验方法》、GB/T38015-2019《纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物》评定：
面料成分：87%锦纶（允许偏差范围：±5%），13%氨纶（允许偏差范围：±5%），面料透气、舒适；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲2.面料依据FZ/T 70010-2006针织物平方米干燥重量的测定：
面料单位面积质量：170g/㎡（允许偏差范围：±10g）；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
3.面料异味：无；
▲4.透气性功能：
面料依据GB/T 5453-1997评定：透气性≥180mm/s；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲5.洗前吸湿速干性：
面料依据GB/T 21655.2-2019评定：吸水速率（洗前）≥30.1%/s，单向传递指数（洗前）:≥100.1；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
▲6.洗后吸湿速干性：
面料依据GB/T 21655.2-2019评定：吸水速率（洗后）≥30.1%/s，单向传递指数（洗后）:≥100.1；【响应文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测（检验、试验）报告复印件佐证，报告原件磋商现场核查，未提供原件视为无效材料】
7.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求
8.款式要求：设计制作符合人体工程学，翻领T恤；
9.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	7
	短袖运动圆领T恤
	1.面料成分：87%锦纶（±5%差异范围）、13%氨纶（±5%差异范围），面料透气、舒适；
2.面料单位面积克重：170g/㎡（±10g差异范围）；
3.面料异味：无；
4.透气性功能：透气性≥180；
5.吸水速干功能：吸水速率≥30.1%/s，单向传递指数:≥100.1；
6.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求
7.款式要求：设计制作符合人体工程学，圆领T恤；
8.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	8
	运动紧身长裤
	1.面料成分：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶（允许偏差范围：±5%）；
2.面料异味：无；
3.弹性：高弹不束缚，运动中活动不受限，贴合身形同时不紧绷；
4.低阻力，紧身剪裁 ；具强疏水性，面料不易吸水，适合水上/户外等场景；
5.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求
6.款式要求：符合人体工程学，贴身效果好。运动紧身长裤；
7.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	9
	运动紧身短裤
	1.面料成分：85%涤纶（允许偏差范围：±5%），15%氨纶（允许偏差范围：±5%）；
2.面料异味：无；
3.弹性：高弹不束缚，运动中活动不受限，贴合身形同时不紧绷；
4.低阻力，紧身剪裁 ；具强疏水性，面料不易吸水，适合水上/户外等场景；
5.轻薄柔软：面料触感顺滑亲肤，穿着无负重感，长时间运动也舒适不闷；
6.符合GB 18401-2010标准B类指标基本安全技术要求
7.款式要求：符合人体工程学，贴身效果好，运动紧身短裤；
9.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	10
	运动薄外套
	1.面料成分：100%聚酯纤维；
2.面料异味：无；
3.采用高支高密聚酯纤维（涤纶）织造，布面平整顺滑，自带自然垂坠感，抗皱免熨烫，多次穿着仍能保持版型挺括；
4.核心功能拉满：抗皱垂顺，微弹舒适，防风防泼水，透气耐磨；
5.立体剪裁设计，简约利落版型，兼顾运动实用性与修饰效果；
6.细节工艺：人性化设计，提升穿着体验，走线工整，拉链开合顺畅；

	11
	保暖马甲
	1.面布：100% 涤纶（聚酯纤维），高支高密织造，布面平整紧实，抗风、抗皱、耐磨、不易起球。
2.里布：100% 涤纶（聚酯纤维），柔软亲肤、顺滑不扎身，贴身舒适度高，耐水洗不变形。
3. 填充层：优质保暖蓬松棉，回弹好、不板结、不易跑棉，轻便无负重感，锁温保暖效果优异。
4.防风锁温、舒适透气、活动自如
5.耐洗耐用，做工精良，整体走线工整，包边严实，领口、下摆、收口工艺精，不易脱线开裂，版型持久挺括。
6.款式要求：符合人体工程学，无袖马甲。
7.尺码范围：按照采购人的实际需求提供。

	12
	运动鞋
	1.面料成分：鞋面材质需为纺织品+TPU材质，鞋底需采用EVA材质。
2.闭合方式：系带。
3.款式要求：鞋子侧面需有透气孔。
4.甲醛、致癌芳香胺染料含量≤20mg/kg。
5.规格尺码：按照采购人的实际需求提供。
6.缝线：线道整齐，针码均匀，底面线松紧一致。

	13
	运动袜
	1.面料成分：含棉量不低于80%；
2.产品需符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）中B类或以上要求；
3.规格尺码：按照采购人的实际需求提供。


[bookmark: _GoBack]注：1、未标“▲”项代表实质性指标，须完全响应不允许负偏离，任何一项负偏离作无效响应处理；2、标“▲”号条款为一般性技术参数，一般性指标允许负偏离，负偏离将影响其评审得分，但不作无效响应处理。
