中高端彩超市场调研需求

1. [bookmark: _GoBack]显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥1920×1080，可上下左右任意旋转
2. 液晶触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，触摸屏可独立多角度调节
3. 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度
4. 探头接口≥5个，全激活、相互通用
5. 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹
6. 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
7. 支持立体血流成像技术
8. 超微细血流成像技术，可观察微细低速血流，具有高敏感度
9. 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像，最多可达三线
10. TDI组织多普勒成像，TDI组织多普勒定量分析软件
11. 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果
12. 支持剪切波弹性成像，支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息
13. 支持脂肪肝定量分析工具，具备声衰减成像技术
14. 支持造影成像及定量分析功能，支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，支持造影时序模式
15. 血管弹性评估软件，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性
16. 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
17. TGC: ≥8段，LGC: ≥6段 
18. 系统频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频 1 MHz 到 23MHz 之间选择，显示频率最高 23MHz ，以满足科室未来发展需求
19. 配置5把探头，1把心脏探头、1把浅表探头、1把腹部探头、1把阴超容积探头，1把微凸探头。
20. 原厂质保3年，售后24小时响应
