一、标的清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	教师演示桌
	1
	张
	

	2
	学生实验桌
	28
	张
	核心产品

	3
	教师电源
	1
	套
	

	4
	智能学生电源
	28
	套
	

	5
	教师椅
	1
	张
	

	6
	学生凳
	56
	张
	

	7
	水槽台
	3
	套
	

	8
	扩音系统
	1
	套
	

	9
	实验专业地胶
	77
	平方米
	

	10
	配套环境改造
	1
	项
	

	11
	准备台
	1
	台
	

	12
	仪器台
	1
	台
	

	13
	仪器柜
	9
	台
	

	14
	配套文化建设
	1
	项
	

	
	初中物理、高中化学教学配套实验设备
	1
	项
	

	初中物理教学配套实验设备包含：

	
	工作服
	3
	件
	

	
	机械危害防护手套
	3
	双
	

	
	套袖
	3
	套
	

	
	激光防护镜
	3
	个
	

	
	护目镜
	3
	个
	

	
	仪器车
	1
	辆
	

	
	小托盘
	12
	套
	

	
	提盒
	12
	个
	

	
	一字螺丝刀
	1
	支
	

	
	十字螺丝刀
	1
	支
	

	
	剥线钳
	1
	把
	

	
	钢丝钳
	1
	把
	

	
	尖嘴钳
	1
	把
	

	
	平口钳
	1
	把
	

	
	斜口钳
	1
	把
	

	
	砂纸
	24
	张
	

	
	民用剪刀
	1
	把
	

	
	打孔器
	1
	套
	

	
	打孔夹板
	1
	个
	

	
	锥子
	1
	个
	

	
	镊子
	1
	个
	

	
	水准器
	1
	个
	

	
	红液温度计
	24
	支
	

	
	湿度计
	1
	个
	

	
	蒸发皿
	12
	个
	

	
	橡胶塞
	12
	套
	

	
	试管1
	30
	支
	

	
	试管2
	3
	支
	

	
	烧瓶1
	3
	个
	

	
	烧瓶2
	3
	个
	

	
	烧杯
	30
	个
	

	
	酒精灯
	15
	个
	

	
	漏斗
	3
	个
	

	
	三通连接管
	12
	个
	

	
	陶土网
	12
	个
	

	
	两用气筒
	1
	个
	

	
	方座支架
	12
	套
	

	
	升降台
	1
	台
	

	
	碘升华凝华管
	2
	个
	

	
	托盘天平
	12
	台
	

	
	电子天平
	1
	台
	

	
	量筒
	30
	个
	

	
	放大镜
	12
	个
	

	
	望远镜
	1
	个
	

	
	钢直尺
	12
	把
	

	
	电子秒表
	12
	块
	

	
	斜面小车
	12
	套
	

	
	螺旋弹簧组
	12
	组
	

	
	演示测力计
	1
	个
	

	
	条形盒测力计
	12
	个
	

	
	重锤
	1
	个
	

	
	金属钩码
	12
	套
	

	
	摩擦力实验器
	12
	套
	

	
	运动和力实验器
	1
	套
	

	
	惯性演示器
	1
	套
	

	
	阿基米德原理实验器
	12
	套
	

	
	浮力原理演示器
	1
	套
	

	
	气体浮力演示器
	1
	套
	

	
	物体浮沉条件演示器
	1
	套
	

	
	潜水艇浮沉演示器
	1
	套
	

	
	压力和压强演示器
	1
	套
	

	
	压力作用效果演示器
	1
	套
	

	
	液体内部压强实验器
	12
	套
	

	
	微小压强计
	12
	台
	

	
	透明盛液筒
	12
	个
	

	
	液体对器壁压强演示器
	1
	台
	

	
	连通器
	1
	个
	

	
	乳胶管1
	5
	m
	

	
	乳胶管2
	5
	m
	

	
	杠杆
	12
	套
	

	
	音叉1
	12
	套
	

	
	音叉2
	12
	套
	

	
	电铃
	1
	个
	

	
	抽气盘
	1
	套
	

	
	凹面镜
	1
	块
	

	
	凸面镜
	1
	块
	

	
	平面镜成像实验器1
	12
	套
	

	
	平面镜成像实验器2
	12
	套
	

	
	透明水槽1
	1
	个
	

	
	透明水槽2
	1
	个
	

	
	透镜及其应用实验器
	12
	盒
	

	
	白光的色散与合成演示器
	1
	套
	

	
	光的三原色合成实验器
	12
	套
	

	
	光具座
	12
	套
	

	
	擦镜纸
	3
	本
	

	
	玻棒(附丝绸)
	12
	对
	

	
	胶棒(附毛皮)
	12
	对
	

	
	条形磁铁
	12
	对
	

	
	蹄形磁铁
	12
	个
	

	
	直流电流表
	12
	只
	

	
	直流电压表
	12
	只
	

	
	灵敏电流计
	12
	只
	

	
	教学用E10螺口灯座
	25
	个
	

	
	电珠(小灯泡)
	50
	个
	

	
	电珠(小灯泡)
	50
	个
	

	
	单刀开关
	50
	个
	

	
	滑动变阻器
	13
	个
	

	
	滑动变阻器
	1
	个
	

	
	电阻圈
	12
	组
	

	
	电阻定律演示器
	1
	台
	

	
	接线夹导线
	13
	组
	

	
	焦耳定律演示器
	1
	套
	

	
	低压测电器
	2
	支
	

	
	家庭电路示教板
	1
	套
	

	
	安全用电示教板
	1
	套
	

	
	保险丝作用演示器
	1
	套
	

	高中化学教学配套实验设备包含：

	
	灭火毯
	1
	件
	

	
	实验服
	2
	件
	

	
	护目镜
	25
	个
	

	
	防护面罩
	1
	个
	

	
	防毒口罩
	1
	个
	

	
	耐酸手套
	1
	双
	

	
	废液分类回收桶
	1
	个
	

	
	仪器车
	1
	辆
	

	
	试剂瓶托盘
	5
	个
	

	
	一字螺丝刀
	1
	支
	

	
	十字螺丝刀
	1
	支
	

	
	钢丝钳
	1
	把
	

	
	钢锤
	1
	把
	

	
	三角锉
	1
	个
	

	
	民用剪刀
	3
	把
	

	
	打孔器
	2
	套
	

	
	打孔夹板
	1
	个
	

	
	打孔器刮刀
	1
	个
	

	
	托盘天平1
	12
	台
	

	
	托盘天平2
	1
	台
	

	
	电子天平
	1
	台
	

	
	红液温度计
	12
	支
	

	
	多用电表
	1
	个
	

	
	酸度计
	2
	台
	

	
	教学支架
	12
	套
	

	
	三脚架
	12
	个
	

	
	试管架
	12
	个
	

	
	漏斗架
	1
	个
	

	
	滴定台
	1
	个
	

	
	滴定夹
	1
	个
	

	
	量筒1
	12
	个
	

	
	量筒2
	12
	个
	

	
	量筒3
	2
	个
	

	
	容量瓶1
	1
	个
	

	
	容量瓶2
	1
	个
	

	
	滴定管1
	1
	支
	

	
	滴定管2
	1
	支
	

	
	试管1
	175
	支
	

	
	试管2
	45
	支
	

	
	口部具支试管
	5
	支
	

	
	硬质玻璃管1
	5
	支
	

	
	硬质玻璃管2
	5
	支
	

	
	烧杯1
	12
	个
	

	
	烧杯2
	12
	个
	

	
	烧杯3
	3
	个
	

	
	烧瓶1
	7
	个
	

	
	烧瓶2
	3
	个
	

	
	锥形瓶1
	25
	个
	

	
	锥形瓶2
	5
	个
	

	
	蒸馏烧瓶
	1
	个
	

	
	集气瓶1
	50
	个
	

	
	集气瓶2
	10
	个
	

	
	广口瓶1
	25
	个
	

	
	广口瓶2
	12
	个
	

	
	广口瓶3
	12
	个
	

	
	广口瓶4
	3
	个
	

	
	细口瓶1
	25
	个
	

	
	细口瓶2
	25
	个
	

	
	细口瓶3
	5
	个
	

	
	滴瓶
	25
	个
	

	
	酒精灯
	12
	个
	

	
	干燥器
	1
	个
	

	
	气体发生器
	1
	个
	

	
	冷凝器
	1
	支
	

	
	牛角管
	1
	支
	

	
	漏斗
	12
	个
	

	
	安全漏斗
	12
	个
	

	
	分液漏斗
	3
	个
	

	
	三通连接管
	1
	个
	

	
	滴管
	25
	支
	

	
	干燥管
	2
	支
	

	
	玻璃活塞
	1
	支
	

	
	圆水槽
	1
	个
	

	
	坩埚钳
	12
	个
	

	
	烧杯夹
	1
	个
	

	
	镊子
	12
	个
	

	
	试管夹
	12
	个
	

	
	止水皮管夹
	12
	个
	

	
	螺旋皮管夹
	3
	个
	

	
	石棉网
	12
	个
	

	
	陶土网
	12
	个
	

	
	燃烧匙
	12
	个
	

	
	药匙
	12
	个
	

	
	玻璃管
	3
	kg
	

	
	玻璃弯管
	1
	kg
	

	
	玻璃棒
	2
	kg
	

	
	橡胶塞
	4
	kg
	

	
	橡胶管
	2
	kg
	

	
	乳胶管1
	10
	m
	

	
	乳胶管2
	10
	m
	

	
	试管刷1
	12
	个
	

	
	试管刷2
	12
	个
	

	
	烧瓶刷1
	3
	个
	

	
	烧瓶刷2
	3
	个
	

	
	结晶皿
	1
	个
	

	
	表面皿1
	12
	个
	

	
	表面皿2
	1
	个
	

	
	研钵1
	12
	个
	

	
	研钵2
	1
	个
	

	
	蒸发皿1
	12
	个
	

	
	蒸发皿2
	2
	个
	

	
	反应板
	12
	个
	

	
	井穴板1
	12
	个
	

	
	井穴板2
	12
	个
	

	
	塑料多用滴管
	175
	支
	

	
	塑料洗瓶
	12
	个
	

	
	塑料水槽
	12
	个
	

	
	酒精喷灯
	1
	个
	

	
	储气装置
	1
	台
	

	
	pH广泛试纸
	12
	本
	

	
	蓝石蕊试纸
	2
	本
	

	
	红石蕊试纸
	2
	本
	

	
	定性滤纸1
	2
	盒
	

	
	定性滤纸2
	1
	盒
	

	
	溶液导电演示器
	1
	台
	

	
	水电解演示器
	1
	台
	

	
	金刚石结构模型
	1
	套
	

	
	石墨结构模型
	1
	套
	

	
	碳-60结构模型
	1
	套
	

	
	分子结构模型
	1
	套
	


二、技术要求

	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	教师演示桌
	尺寸：≥2400（长）*700（宽）*850㎜（高）。 

2、台面：采用国内≥12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
3、全钢结构：
柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，台面装置教师电源主控台，预留多媒体设备（包含电脑、实物展台、DVD）等设备位置，带键抽。
4、五金件：采用DTC三节式静音导轨及铰链、C型不锈钢拉手。抽屉及门板内侧设置橡胶防撞胶垫，减缓碰撞，保护柜体。
5、其他要求：
（1）教师演示台依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》和GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，通过对耐腐蚀(≥100h中性盐雾试验）检测，检测结果：外观评级：10级、保护评级：10级。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（2）教师演示台依据GB/T39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法气相色谱-质谱法》检测标准，通过对挥发性有机化合物（1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、α ，α -二氯甲苯）检测，检测结果：未检出。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

	2
	学生实验桌
	规格：≥1200（长）*600（宽）*780mm（高）。

2.采用≥20mm 厚实验室专用陶瓷台面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。

（1）实验台陶瓷台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准，通过对耐污染(10min±30s)（墨水(蓝色)、墨水(红色)、印泥 、铅笔 、圆珠笔、涂改液 、丙烯颜料 、牙膏 、护手霜、苹果汁（天然果蔬汁）、胡萝卜汁（天然果蔬汁）、动物脂肪、植物油、酵母粉悬浮液、食盐溶液、芥末、碱性溶液（肥皂液）、柠檬酸（10%的溶液）、乙醇（75%酒精）、双氧水（3%的溶液）、亚甲蓝（1%）、正己烷、甲苯、丙酮、三氯乙烷、氯甲烷 、氯乙烯、甲醛（37%）、苯酚（3%）、四氯化碳、甲酚（0.3%）、二甲基甲酰胺、甲基异丁基酮 、四氢呋喃、乙酸乙酯 、碘酒、氢氧化钾（30%）、氢氧化钠  （25%）、氢氧化钙（5%）、盐酸（3%）、硫酸（3%））检测，检测结果：无污染。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（2）实验台陶瓷台面依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》，通过对抗菌性能（变形链球菌、宋氏志贺氏菌）检测，检测结果：＞99.9%。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
3、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。主框架字型结构无木板。
4、桌架：桌架整体尺寸：≥1190mm（长）**590mm（宽）*830mm（高）。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理；
下腿规格：长≥540mm宽65mm高100mm，壁厚≥3.0mm。
6、立柱：采用≥100mm（长）×500mm（宽）*600mm（高），壁厚≥1.5mm；
挡水线：采用≥1110mm（长）×30mm（宽）*78mm（高），壁厚≥1.5mm；
上支撑：采用≥30mm*20mm，壁厚≥2mm的方钢折弯焊接而成，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、专用电源盒：规格：≥310（长）mm*200mm（宽）*65mm（高）,采用磨具注塑而成。
8、书包斗：规格：≥490mm（长）*320mm（宽）*140mm（高）,采用PP材料，大型模具一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，镂空海鸥独特造型。
9、其他要求：
（1）实验台依据GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测标准，通过对塑料件理化性能【耐老化（室内用：≥100h）】检测，检验检测结果：冲击强度的保持率：≥80%、外观颜色变色评级：≥4级。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（2）实验台依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》检测标准，通过对可迁移有害元素（铅（Pb)、镉（Cd）、铬（Cr)、汞（Hg）、锑（Sb）、钡（Ba）、硒（Se）、砷（As））和多环芳烃（苯并[a]芘、18种多环芳烃（PAH）总量）检测，检验检测结果：未检出。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

	3
	教师电源
	1、装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，微电脑控制，轻触按钮开关；

2、输入电压：220v±10%；

3、教师电源：交流输出2-24V,2V/档，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。轻触开关直选输出电压，显示误差：交流电压1%，交流电流1%；

4、直流输出1-24V（极限0-24V），精度0.1V，直选电压控制方式，额定电流6A，过载保护：超过105%额定电流自动保护。显示误差：直流电压0.5%，直流电流0.5%； 

5、插座220V输出。额定输出电流10A，每路5A；

6、带老师、学生220V过载漏电保护；

7、使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。

	4
	智能学生电源
	供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率50Hz,输出电流2A。
2.直流稳压电源：1.5-24v，额定电流2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位。

3.低压直流电压变化由教师控制，学生微调。

4.交流电压输出：0-24V，额定电流2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。
5.为保证产品质量，智能学生电源需满足以下条件：
（1）智能学生电源依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，对塑料件理化性能进行检测，检测结果：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（2）智能学生电源依据GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》和GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》标准通过对低温试验（器具在试验箱内保持-20℃持续放置5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h，试验后，器具应能正常工作）和高温试验（器具在试验箱内保持+40℃持续放置5h，随后在标准环境条件下进行恢复1h，试验后，器具应能正常工作）检测，检测结果：试验后，器具能正常工作。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
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	教师椅
	1.规格：≥500（长）*500（宽）*800（高）mm，靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格。依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
2.骨架钢管电镀，气动升降。
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	学生凳
	1.规格：≥Φ315mm×450mm。
2.整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型。
3.凳面：ABS材质，模具一次成型。
4.脚垫：采用优质PP材料注塑。
5.为保证产品质量，实验凳需满足以下条件：
（1）学生凳依据GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》检测标准，通过椅凳类稳定性（任意方向倾翻试验：加载20N，应无倾翻）检测，检测结果：无倾翻。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（2）学生凳依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测标准，通过外观性能—塑料件检测，检测结果：无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
（3）学生凳依据GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》检测标准，通过对多环芳烃（苯并[a]芘）检测，检测结果：未检出。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
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	水槽台
	规格：≥1500（长）*600（宽）*850mm（高）。
材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。

加工工艺 、板材下料：采用2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快。

小折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。
焊接：点焊和弧焊。
喷涂：全自动喷房，喷枪，流水线加温固化炉。
柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，安装前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。
组装：规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台。
7、面台：≥12.7mm实心理化板。
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	扩音系统
	（1）功放                                                                                                                                                   

1.自带数码播放器，支持WMA，MP3等格式的音乐，具有手机蓝牙5.0音乐播放功能。

2.前面板≥4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换，另≥1按键切换多媒体和外接音源。

3.前面板≥3路6.35mmMIC接口输入；后面板≥3路MIC接口：≥1路6.35mm输入，≥2路48V幻象供电的卡侬头接口；调节旋钮采用暗藏式设计，避免误操作，具有话筒音量调节旋钮≥5个，回响和延时调节旋钮各≥1个，高音、中音、低音旋钮各≥1个；音乐高音、中音、低音旋钮各≥1个。（响应文件中需提供提供产品接口截图佐证，并加盖供应商公章，未提供或提供截图内容不相符作无效响应处理）

4.具有话筒总音量调节旋钮≥1个，音乐总音量调节旋钮≥1个，混响音量旋钮≥1个。

5.支持≥2路线路输入，其中≥1路为高品质输入，≥1路线路输出。

6.具有≥4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出，额定阻抗：8Ω，功率≥2*200W。

7.具有U盘插口和TF内存卡插口，播放WMA，MP3等格式的音乐。                                                                                              （2）音响                                                                                                                                                   

1.采用≥1只8寸低音单元和≥2只3寸高音单元，专业二分频全频多媒体音箱。

2.具有人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好。

3.阻抗：8Ω，额定功率≥100W。

4.灵敏度（1W/1m）≥90dB。

5.频率响应≥50Hz-18KHz。                                                                                                                

（3）话筒或领夹麦                                                                                                                                    

1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。

2.采用高性能CPU控制，可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理。

3.具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

4.每个通道有≥100个频点可调，带有自动扫频功能，也可以手动调频；

8.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒（或领夹）。

5.具有≥4路XLR平衡接口，≥1路混合非平衡输出，≥2路网口，支持≥4路dante输出。

6.静音模式提醒，在手咪显示屏上有“月亮”代表休眠有静音功能，反之无“月亮”休眠符号，即没有静音功能。

具有语音播报功能，打开手持话筒后音箱能发出“音响已接通”或“话筒已开启”等提示，支持定制开机语音提示。

8.手咪电池电量提醒功能，当电池电量不足时，播报语音提示“请更换电池”或“电池电量不足”等AI智能提醒。
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	专业地胶
	厚度：≥2.0mm。
2.为确保地胶产品在日常维护卫生过程中产品防滑和耐磨性稳定：

2.1：地胶产品依据GB/T11982.1-2015标准，符合耐磨性T级，耐污染性0级，加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4%的要求。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.2：地胶产品依据GB/T 10006-2021标准，符合静摩擦系数平均值≥1.4，动摩擦系数平均值≥0.9的要求。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.3：地胶产品采用PVC原生料，不添加回收料。

2.4：地胶产品依据GB/T9345.5-2010标准，产品灰分含量≤0.5%。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.5：地胶产品甲苯、乙苯释放量未检出，释放速率未检出。

2.6：地胶产品抗病毒活性率≥50%。
2.7：为确保地胶产品经过人员长期运动踩踏后产品性能稳定，模拟人员踩踏不少于10万次后，地胶产品依据GB/T43565-2023、GB/T11982.1-2015、GB/T10654-2001标准，符合产品外观无裂纹、无断裂，色牢度无脱色，拉伸强度≥2MPa。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.8：为确保地胶产品在日常维护卫生过程中产品防滑和耐磨性稳定，地胶产品需耐洗刷50万次后，地胶产品依据GB/T43565-2023、GB/T9279.1-2015标准，符合耐划痕未划伤，抗滑值90-110。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.9：地胶产品在日常维护卫生过程中产品接触各类清洁剂对地板产生腐蚀，要求耐酸（0.5%H2SO4）耐碱(0.5%NaOH)循环处理后，地胶产品再依据GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T16422.3-2022标准，符合灰卡评级4-5级，抗滑值80-110，耐磨性≤4g，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）

2.10：地胶产品依据GB/T16422.2-2022标准，通过耐人工气候（透过玻璃）老化检测；地胶产品依据GB/T14833-2020、GB/T11982.1-2015、GB/T 36246-2018标准，符合冲击吸收20%-50%，拉伸强度≥0.4MPa，抗滑值80-110；外观不准许裂纹、断裂、分层。（响应文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证并加盖供应商公章，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
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	配套环境改造
	1.教室地板拆卸并清理拖运至指定丢弃地点。
2.墙面、地面开槽处理，预埋上下水路、电源（穿国标线管）做好管路固定，最后用水泥浇盖平整。                                                                                                  
3.耗材辅材                                                                                                                                                                                                   3.1给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
3.2排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块采用活接式连接，方便安装、检修。                                                                    3.3铜芯12芯，Φ4.0mm²、2.5mm²、1.5mm²。
4.地面制作自流平及实验地胶安装，保障实验室地胶铺设正常使用。                                                                                                                                    5.实训室给排水系统并做好总阀控制。                                                                                                                                                                      6.实训场地整体墙面粉刷，对破损、漏水等部位进行铲除原有基层重新挂网批腻子进行处理。                                                                                                                                                                    7.实训场地顶部灯具拆卸并重新安装装饰造型方通及LED线条灯，数量根据实际情况配置，数量不少于12个。
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	准备台
	1.规格：≥1800（长）*700（宽）*850mm（高），台面：≥12.7mm实心理化板。
2.材质：全柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。
3.柜体结构：每个单元均可拆装结构，可以任意组合成需要的实验台。
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	仪器台
	1.规格：≥3000（长）*900（宽）*850mm（高），台面：≥12.7mm实心理化板。
2.材质：全柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。
3.柜体结构：每个单元均可拆装结构，可以任意组合成需要的实验台。
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	仪器柜
	≥1000（长）*500（宽）*2000mm（高），整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用≥2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。
柜体：
1.榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。
2.上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。
3.下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。
4.底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。

5、为保证产品质量，仪器柜需满足以下条件：
（1）仪器柜依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测标准，通过理化性能-其他件-涂层（冲击强度）检测，检测结果为：无剥落、无裂纹、无皱纹。（响应文件中需提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，未提供或提供检测报告内容不相符作无效响应处理）
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	配套文化建设
	实训教室场地（准备室）制作实训室管理制度牌、实训室使用制度牌、实训室安全制度牌等，≥6付，尺寸≥80*60cm。
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	初中物理、高中化学教学配套实验设备

	初中物理教学配套实验设备包含：

	
	工作服
	1、防酸碱。
2、产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。
3、产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。
4、产品应做工精细，穿着方便、舒适。
5、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。

	
	机械危害防护手套
	1、实验室机械防护用。
2、机械防护等级≥3级。

	
	套袖
	1、适用于物理实验教学用。
2、材质：棉。

	
	激光防护镜
	1、激光类实验用。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	护目镜
	1、防强光。
2、上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％。

	
	仪器车
	1、适用范围、规格：
1.1适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。
1.2手推式。
2.技术要求：
2.1 产品结构：整体采用不锈钢做车架，有两层托盘，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。
2.2尺寸不小于：(长)600mm*(宽)400mm*(高)800mm，车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
2.3车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
2.4表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	小托盘
	1、塑料材质，尺寸≥200mm（长）*300mm（宽）*60mm（高）。

	
	提盒
	1、承重大于3kg；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	一字螺丝刀
	1、一字槽，总长度不小于250mm。
2、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。
3、旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。

	
	十字螺丝刀
	1、十字槽，总长度不小于250mm。
2、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适。
3、旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。

	
	剥线钳
	1、材质：高碳钢。
2、剥线范围：0.9～5.5mm。
3、长≥165mm，中间带弹簧。

	
	钢丝钳
	1、材质：钢制，把手附有橡胶套。
2、规格：长度不小于160mm。

	
	尖嘴钳
	1、长度：≥160mm，抗弯强度≥710N，剪切性能：可剪切Φ≤1.6mm钢丝，作用力：≥570N。
2、在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄。

	
	平口钳
	1、产品为工业用平口钳。
2、规格≥80mm，台钻上用。

	
	斜口钳
	1、长度：≥125mm，双刃刀。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	砂纸
	1、干磨砂纸，P36~P50、P150~P220、P1000~P2000。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	民用剪刀
	1、3号，≥150mm，A型。
2、材料为金属，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。
3、剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。
4.、剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。

	
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径≥2.8mm碳素钢丝制成。

	
	打孔夹板
	1、产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。
2、导向夹板、夹板采用木质材料，有供打孔用的通孔。
3、夹板长≥220mm，宽≥39mm,单板厚度不小于15mm。

	
	锥子
	1、锥头长≥77mm，锥杆直径渐变。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	镊子
	1、镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于 9mm，镊子的长度为125±5mm。
2、镊子制作应光滑、平整、无缺陷。
3、镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。

	
	水准器
	1、产品由水准泡及其主体组成。
2、主体由塑料制成，其平面度应小于0.1mm。
3、水准泡为普通式管状水准泡。水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。
4、水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。

	
	红液温度计
	1、红液。
2、全长：≥280mm；外径：5mm－6mm；头长：≥10mm。
3、测量范围：-20℃－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。

	
	湿度计
	1、双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。
2、可测温度及湿度。
3、直径≥128mm。
4、温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。

	
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器，直径：≥60mm，陶瓷制造。
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪。
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷。

	
	橡胶塞
	1、0~4号。
2、应选用白色胶塞，质地均匀。

	
	试管1
	1、透明钠钙玻璃制。
2、规格：φ15mm*150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	
	试管2
	1、透明钠钙玻璃制。
2、规格：φ30mm*200mm，厚薄均匀，不得有刺手现象。
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口。
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	
	烧瓶1
	1、透明钠钙玻璃制。
2、圆底，长颈，500mL。
3、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。

	
	烧瓶2
	1、透明钠钙玻璃制。
2、规格：平底，长颈，250mL。
3、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。

	
	烧杯
	1、透明钠钙玻璃制。
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在。
3、放在平台上不应旋转或摇晃。
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	
	酒精灯
	1、规格：150mL。
2、采用透明钠钙玻璃制造，灯口、灯罩为螺旋式，避免非使用状态下的酒精挥发造成的浪费，同时能够保障学生的使用安全性，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。

	
	漏斗
	1、规格：90mm。
2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口。
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。

	
	三通连接管
	1、T形，Φ7mm~8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	陶土网
	1.功能同石棉网，陶土材质。
2.尺寸不小于125mm*125mm，≥0.8mm钢丝制成

	
	两用气筒
	1、铝气筒直径Φ25mm，活塞行动距离≥18cm，手柄为阻燃塑料制作；
2、打气、抽气两用。

	
	方座支架
	1、适用范围、型号规格：
1.1适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。
2、技术要求：
2.1方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只。
2.2底座尺寸不小于210*135mm，立杆直径不小于12mm,长不小于600mm；
2.3大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm。圆环开口中心线与环柄呈120°夹角，开口宽约20mm。
2.4 烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm。
2.5垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6mm～14mm.
2.6底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。

	
	升降台
	1、不锈钢台面。
2、上台面有效面积不小于140mm*140mm，下台面有效面积不小于160mm*160mm，厚度不低于1mm。
3、升降范围85mm~235mm，连续可调。
4、上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm。
5.额定载重量≥10kg。

	
	碘升华凝华管
	1、尺寸≥Φ34mm*28mm，无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不偏歪。
2、主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，不易碎，采用酒精灯加热不易变形。

	
	托盘天平
	1、单杠杆等臂双盘天平。
2.最大载荷200g，分度值0.2g。

	
	电子天平
	1、适用于实验教学用。
2、规格：1000g，0.1g。

	
	量筒
	1、标称容量：100mL。
2、透明钠钙玻璃材质。
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直。
4、量筒放在平台上，不应摇晃。
5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	
	放大镜
	1、放大倍数：5倍，直径不小于30mm。
2、材质：金属边框，镜头与手柄可拆卸，手柄为塑料材质，高清光学玻璃镜片。
3、外形设计符合人体工程学理念，握感舒适防滑，手感好。

	
	望远镜
	1、双筒7*35，倍率7倍，物镜直径50mm，目镜直径19mm，视场范围8M～1000M。
2、棱镜系统BaK4，全光学棱镜，中央调焦，多层宽带镀膜。
3、物镜目镜盖，PP袋，擦镜布，防潮干燥剂，说明书，无纺布包。

	
	钢直尺
	1、≥1000mm,分度值为1mm。
2、优质不锈钢，表面细致处理，耐磨不生锈。

	
	电子秒表
	1、0.1s。
2、教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。
3、液晶显示，应带有简易计时、时间显示，带暂停按钮等功能且防震。
4、外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装。

	
	斜面小车
	产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。
1、斜面板外形尺寸：≥815*100*20mm；档条宽15mm、高14mm。
2、标尺全长≥800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。
3、安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。
4、滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。
5、支撑杆总长150mm。
6、摩擦块外形尺寸：≥100mm*80mm*40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。

	
	螺旋弹簧组
	1、由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成。
2、各弹簧带长≥50mm挂钩(有指针)，两端应为圆拉环。

	
	演示测力计
	1、平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N。
2、示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度。

	
	条形盒测力计
	1、由塑壳、弹簧、面板和指针等部分组成，量程为0－5N，分度值为0.1N。
2、带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；
3、提手：由金属制成，表面防锈处理。

	
	重锤
	1、适用于物理实验教学用。
2、重量≥300g。

	
	金属钩码
	10g(Φ22mm)*l个，20g(Φ26mm)*2个，50g(Φ30mm)*2个，200g(Φ48mm)*1个，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g。

	
	摩擦力实验器
	1、产品组成
摩擦力实验器由金属底板、摩擦板、摩擦块、摩擦材料（三种不同材料，即砂纸、棉布、塑料片)、控制器(带匀速电机、调速开关、香蕉插头)、定滑轮、测力计(2.5N) 、测力计支架、绳子、钩码(50gx2)等组成。
2、产品规格：
2.1金属底板尺寸：≥800mm（长）*100mm（宽）*18mm（高），金属板；
2.2摩擦板尺寸：≥400mm（长）*90mm（宽）*18mm（高），松木板；
2.3摩擦块尺寸：≥110mm（长）*50mm（宽）*50mm（高），共两块，四面平面分别为木面、砂纸面、棉布面、塑料片面；其余面为钩码槽；
2.4电机控制器：集成在金属底板上，采用冷轧钢板折弯静电喷塑，指示文字uv喷绘。配有：PWM直流电机调速器，2A电流，带自恢复保险，6V40转减速电机，定制输出轮，拨动式电源开关，香蕉插头；
2.5测力计支架：面板采用冷轧钢板折弯静电喷塑，面板尺寸120mm*350mm，指示文字uv喷绘，配有定制滑轮，光滑无摩擦，配有2.5N测力计；
2.6其他配件：绳子，钩码（50g*2个）。

	
	运动和力实验器
	1、包括小车(车轮直径≥2cm)、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等。
2、平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm。

	
	惯性演示器
	1、产品供中学物理演示物体的惯性。
2、产品由钢球、钢片立柱、弹片、底座、橡胶脚组成。
3、外形尺寸：≥130mm（长）*70mm（宽）*70mm（高）。产品选用全新塑料注塑而成。金属件采用优质钢材，防锈处理及表面电镀处理。

	
	阿基米德原理实验器
	1、用途：阿基米德原理实验器主要用于中学物理教学中，探究阿基米德原理时使用。
2、结构：
2.1本产品主要由塑料吊桶、测量筒、溢液杯、钩码（盛液杯、测力计自备）组成。
2.2溢液杯高148mm,下底直径66mm,上口直径70mm，出水口直径约15mm。

	
	浮力原理演示器
	1、由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管(A、B)、控制阀和支架组成.
2、连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。

	
	气体浮力演示器
	1、适用于物理实验教学用。
2、抽气式。

	
	物体浮沉条件演示器
	1、产品由盛液筒、浮体等其他附件组成。
2、盛液筒为透明塑料圆筒，浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态。

	
	潜水艇浮沉演示器
	1、由潜水艇模型、注射器（无针头）、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器（教学模型无针头）控制沉浮。
2、能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°。

	
	压力和压强演示器
	1、压强小桌，尺寸≥200mm（长）*100mm（宽）*100mm（高）。
2、配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm（长）*120mm（宽）*50mm（高）。

	
	压力作用效果演示器
	由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出。

	
	液体内部压强实验器
	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm~Φ38mm，硅橡胶膜厚0、5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺。

	
	微小压强计
	1、由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器（教学模型无针头）组成。
2、U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定。
3、标尺长≥300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好。

	
	透明盛液筒
	1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm。
2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象。
3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。
4、材料为透明塑料注塑成型。

	
	液体对器壁压强演示器
	透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺。

	
	连通器
	1、产品由玻璃连通管和底座两部分组成，仪器外形尺寸≥167mm（长）*90mm（宽）*167mm（高）。
2、连通管采用钠钙玻璃制作，壁厚约1mm，细管外径为φ9mm，粗管外径为φ15mm。
3、底座采用工程塑料制作，底部外径为φ102mm，高40mm。

	
	乳胶管1
	1、外径9mm、内径6mm。
2、拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％。

	
	乳胶管2
	1、产品用优质乳胶制造。
2、产品内径为 5～6mm，壁厚 1mm。
3、产品每根之长度应不少于10米。

	
	杠杆
	1、由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动。
2、杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固。

	
	音叉1
	1、产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。
2、音叉频率为 256Hz。
3、音叉用钢制成，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬。
4、频率误差 F256 不大于 0.3Hz（20℃时）。
5、音叉表面粗糙度，外侧面和两平面 Ra 最大允许值 1.0μm，内侧面 Ra 最大允许值 2.0μm。
6、共鸣箱用东北松木、桐木或高密度板制造，木材应经干燥处理，箱体无节疤和裂痕；共鸣箱的插座与音叉柄配合紧密，连接牢固，音叉柄插入后无动摇现象。
7、音叉槌用橡胶制造，球径不小于30mm，杆为木制，杆长不小于120mm。

	
	音叉2
	1、产品由单支音叉组成，附有共鸣箱和音叉槌。
2、音叉频率为 512Hz。
3、音叉用钢制成，两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，钢制表面镀铬。
4、频率误差 F256 不大于 0.3Hz（20℃时）。
5、音叉表面粗糙度，外侧面和两平面 Ra 最大允许值 1.0μm，内侧面 Ra 最大允许值 2.0μm。
6、共鸣箱木材应经干燥处理，箱体无节疤和裂痕； 共鸣箱的插座与音叉柄配合紧密，连接牢固，音叉柄插入后无动摇现象。
7、音叉槌用橡胶制造，球径不小于30mm，杆为木制，杆长不小于120mm。

	
	电铃
	1、在15m范围内铃声清晰。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	抽气盘
	1、由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置。
2、实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB。

	
	凹面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。
2、凹面镜的直径为100±2mm。
3、凹面镜的焦距为65±10mm。
4、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。
5、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
6、凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。
7、支架为金属结构，镜框和镜座为塑料制品，整机应有足够的稳度。
8、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于40mm。

	
	凸面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。
2、凸面镜的直径为100±2mm。
3、凸面镜的焦距为－65±10mm。
4、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。
5、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
6、镜框、镜座材料为塑料，支杆为金属，整机应有足够的稳度。
7、镜面可按需要在任意方向转动，升降范围不小于40mm。

	
	平面镜成像实验器1
	1、茶色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm*100mm。
2、镜片边缘倒边倒角，R角为15mm，底部有凸起，安装好后有机玻璃与平面无缝隙，有机玻璃表面镀膜（使用时撕除），支架2个带有卡槽。
3、有F形状物体一对。
4、有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°土1°，成像清晰无叠影。
5、附有刻度纸一张，可任意弯折储存，防水性好，印刷清晰。

	
	平面镜成像实验器2
	1、由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜(厚度≤1mm)等组成。
2、平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F。
3、角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影。

	
	透明水槽1
	1、长方形水槽，外形尺寸：250mm（长）×180mm（宽）×100mm（高）；壁厚≥1.5mm，四角圆度≤R5mm。
2、材料为塑料注塑成型。 

	
	透明水槽2
	1、长方形水槽，外形尺寸：250mm（长）×180mm（宽）×100mm（高）；壁厚≥1.5mm，四角圆度≤R5mm。
2、材料为塑料注塑成型。 

	
	透镜及其应用实验器
	1、由凸透镜、凹透镜、光源、支架、底座等组成。
2、凹、凸透镜直径50mm。
3、凹透镜长不小于35mm，中心宽度不小于2mm，厚度不小于10mm。
4、光源口径不小于35mm，工作电压6-8V。
5、支架长65*25mm，支杆直径6mm。
6、底座尺寸为≥64mm*24mm*22mm，上表面有圆形凹槽，直径为6cm。

	
	白光的色散与合成演示器
	1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。
2、两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。
3、三棱镜非工作面磨砂，有保护性倒角。
4、棱镜固定可靠，装卸方便。

	
	光的三原色合成实验器
	1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。
2、工作电压DC6V；工作电流：0.3A。
3、调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色。

	
	光具座
	1、导轨采用铝合金的单轨结构，
2、由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。
3、附件：光源筒电压6v-8v，3w；双凸透镜φ40mmf=100mm、φ30mmf=50mm；平凸透镜φ50mmf=300mm；双凹透镜φ30mmf=-75mm；一字屏≥105*80mm；白色光屏≥105*80mm；毛玻璃≥120*80mm；烛台φ26mm；插杆φ6×98mm。
4、滑块上应有一中央刻线,利于学生读数。

	
	擦镜纸
	1、≥20cm×15cm，纸纹细密。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	玻棒(附丝绸)
	1、有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒(或有机玻棒)，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°。

	
	胶棒(附毛皮)
	1、胶棒(附毛皮)或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm；
2、在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒(或聚碳酸脂棒)，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°。

	
	条形磁铁
	1、D-CG-YT-180，每套为2个。
2、每套磁铁分为N极和S极，S极用蓝色表示，N极用红色表示。
3、采用纸盒包装。

	
	蹄形磁铁
	1、D-CG-YU-100。
2、表面磁感应强度≥0.055T。

	
	直流电流表
	1、机械指针式，内磁系。
2、由测量结构、测量路线、外壳等组成。
3、测量机构采用磁电系仪表结构，分流电阻采用锰铜丝绕制而成。
4、标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。
5、准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：0-200uA，压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。
6、外形规格：≥138mm（长）*110mm（宽）*97mm（高）,重量：≥210g。

	
	直流电压表
	1、2.5级，3V，15V。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	灵敏电流计
	1、300μA。
2、G0档表头内阻80Ω~125Ω，G1档表头内阻2400Ω~3000Ω。

	
	教学用E10螺口灯座
	由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm~0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm~0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ

	
	电珠(小灯泡)
	1、2.5V、0.3A（教学用）。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	电珠(小灯泡)
	1、3.8V、0.3A（教学用）。
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	单刀开关
	1、单刀开关由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。
2、单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流为6A。
3、闸刀转动应灵活，无卡滞，但不得松动自滑，手柄安装端正牢固。
4、闸刀、刀座与接线柱之间用铁片连接。
5、单刀开关所有螺柱、螺母、垫片均为铁质，表面进行防锈处理。

	
	滑动变阻器
	20Ω，2A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃。

	
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃

	
	电阻圈
	1、包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制。
2、按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内。

	
	电阻定律演示器
	产品规格：≥645（长）*245（宽）*60mm（高）。
2、主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材，可定性描述导体的材料与电阻的关系，验证电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比的关系。电阻率与长度、横截面积无关。
3、由2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；
康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；
镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm直径均为0.3mm）。

4、示教板应能平放、竖立在桌上，示教板侧边角采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，顶部以及侧面为铝合金型材，强度更高。

5、教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。

	
	接线夹导线
	长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色。

	
	焦耳定律演示器
	1、产品规格：≥645（长）*470（宽）*60mm（高）。
2、主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材液体式焦耳定律，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒3个，底座3个，电阻圈4个，配有香蕉插头导线若干。
3、示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。

	
	低压测电器
	笔式，氖泡式，测电极长度不小于10mm，100V~500V，辉光应稳定不闪烁。

	
	家庭电路示教板
	产品规格：≥845（长）*470（宽）*60mm（高）。

主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材。
3、配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，20A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。

4、示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。

	
	安全用电示教板
	1、产品规格：≥（长）645*470（宽）*60mm（高）。
2、主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材，12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）。
3、二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电。
4、示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。

	
	保险丝作用演示器
	1、产品规格：≥645（长）*470（宽）*60mm（高）；
2、主要材质：优质ABS工程塑料、亚克力板、铝合金型材，保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm；绝缘实验导线3 A，长度≥290 mm；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于4 个，12 V、10 W 不少于2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5 min，然后将负载短路，保持5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000 V，二次绕组与保护接地线不连通，配有金属外壳保险丝作用演示器专用电源，最大可输出12V120W，通过香蕉插头连接演示器。
3、示教板应能竖立在桌上，顶部配有可伸缩拉手，可悬挂，示教板底脚采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，使用旋转式可收纳设计；示教板侧边框采用优质ABS工程塑料注塑一次成型，侧边框中心带有产品标识牌，顶部以及底部为铝合金型材，强度更高。前面板为≥3mm厚亚克力板UV喷绘，后背板为≥5mm厚三合板/密度板。

	高中化学教学配套实验设备包含：

	
	灭火毯
	1、玻璃纤维材质，≥1200mm×1800mm；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	实验服
	1、可分为大、中、小号；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；
4、镜架具有一定的强度，佩戴舒适；

	
	防护面罩
	1、化学实验防护用具。
2、材质为厚不小于2mm的有机玻璃。能防护酸、碱、油类化学液体、金属溶液、铁屑或玻璃碎片飞溅而引起的损害，能防护辐射热所引起的灼伤。
3、面罩呈弧形宽不小于210mm，深不小于70mm，高不小于220mm。

	
	防毒口罩
	1、E型(标色：黄)，防止吸入酸性气体或蒸气。

	
	耐酸手套
	1、耐强酸70%，耐强碱55%，柔软舒适，穿戴方便；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	废液分类回收桶
	1、塑料制，≥25L；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	仪器车
	1、适用范围、规格：
1.1适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。
1.2手推式。
2、技术要求：
2.1产品结构：整体采用不锈钢做车架，有两层托盘，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。
2.2尺寸不小于：(长)600mm×(宽)400mm×(高)800mm ，车体加载≥30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
2.3车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
2.4表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	试剂瓶托盘
	1、本盘平时放于药品柜中，尺寸≥300mm（长）×200mm（宽）×55mm（高），短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。
2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；
3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求；

	
	一字螺丝刀
	1、一字槽，总长度不小于250mm；
2、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。

	
	十字螺丝刀
	1、十字槽，总长度不小于250mm；
2、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固。

	
	钢丝钳
	1、材质：钢制，把手附有橡胶套。
2、规格：长度不小于160mm。

	
	钢锤
	1、≥0.25kg，羊角锤。
2、金属材质

	
	三角锉
	1、≥250mm，带柄；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	民用剪刀
	1、3号，≥150mm，A型
2、材料为金属，表面光洁无锈蚀、无毛刺、砂眼。
3、剪子的连接销与剪体的连接松紧适度。
4、剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。

	
	打孔器
	产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径≥2.8mm碳素钢丝制成；

	
	打孔夹板
	1、产品由导向夹板、夹板、连接杆、蝶形螺母等构成。
2、导向夹板、夹板采用木质材料，有供打孔用的通孔。
3、夹板长≥220mm，宽≥39mm,单板厚度不小于15mm。

	
	打孔器刮刀
	1、产品由刀架、砂石条等组成。
2、刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm~13mm的打孔器刀口。
3、手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。
4、砂石与刀架配合灵活，便于装拆。
5、刀口张角可调。

	
	托盘天平1
	1、由称盘、杠杆、支架、砝码组成；
2、最大称量100g，分度值0.1g。
3、秤量允许误差为±0.5g(分度值)。
4、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。
5、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
6、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。

	
	托盘天平2
	1、单杠杆等臂双盘天平；
2、最大载荷500g，分度值0.5g。

	
	电子天平
	1、适用于实验教学用。
2、规格：≥1000g，0.1g。

	
	红液温度计
	1、红液。
2、全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。
3、测量范围：-20℃－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
4、玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。

	
	多用电表
	1、准确度等级：电压、电流2、5级，直流电阻5.0级；
2、灵敏度：直流40uA,交流10KΩ/V；
3、测量范围：
直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。
交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V。
电阻：×1、×10、×100、×1K、×10K。
电感：2～1000H。
带蜂鸣器，电容：0、03μF、0.1μF、0.3μF。
晶体管放大系数：0～300HFE。
音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。
直流电流、电压、电阻2、5级，交流电压5级。
一个转换开关,尺寸：≥160mm*110mm*50mm（长*宽*高）。
4、每台电表附一对测试电笔。

	
	酸度计
	1、笔式，pH测量范围0~14，分辨力0.1，读数清晰，配校准试剂；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	教学支架
	1、适用范围、型号规格：
1.1适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。
2、技术要求：
2.2方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；
2.3底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径不小于12mm,长不小于600mm；
2.4大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环开口中心线与环柄呈120°夹角，开口宽约20mm；
2.5烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm；
2.6垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6mm～14mm；
2.7底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。

	
	三脚架
	1、适用范围：适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。
2、技术要求：
2.1采用碳钢或φ6mm冷拉钢材造，三脚均布，高度不小于145mm，三脚内接圆直径不小于100mm。
2.2上支承环平整，直径不小于80mm。
2.3三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。
2.4表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。

	
	试管架
	木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固。

	
	漏斗架
	1、漏斗架由底座、立杆和漏斗安放板等组成。
2、底座由杂木制成，外型尺寸≥260mm*65mm*25mm（长*宽*高）。
3、立杆直径Φ12 mm～15mm，长 270mm。立杆应挺直并与底座垂直。
4、漏斗安放板应能在立杆上自由调节高度，并在任一高度上固定，固定可靠。安放板上可安放两个漏斗。
5、稳定性要求:在安放板上放置两 个漏斗，使板调到立杆的最高端，整个装置应稳固可靠，不发生翻倒。

	
	滴定台
	1、滴定台由台板、立杆组成。
2、台板由黑色花岗岩构成,外形尺寸≥280*140*10mm（长*宽*高）。
3、立杆用直径Φ10mm 的圆钢镀锌制成，长度不小于550mm。

	
	滴定夹
	1、本仪器由塑料支架、弹簧夹手、软性塑料夹口、支杆套及 柱头螺钉等组成。蝶式结构，外形尺寸≥230*120*50mm（长*宽*高）。 
2、两端能夹持20mm以下直径的滴定管，两管平行。当两管 盛满液体后，不下滑。

	
	量筒1
	1、标称容量：25mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量筒放在平台上，不应摇晃；
5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	
	量筒2
	1、标称容量：50mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量筒放在平台上，不应摇晃；
5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	
	量筒3
	1、标称容量：100mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量筒放在平台上，不应摇晃；
5、当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。

	
	容量瓶1
	1、透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：250mL。
3、容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	容量瓶2
	1、透明钠钙玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：500mL。
3、容量瓶上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	滴定管1
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：酸式，25mL。

	
	滴定管2
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：碱式，25mL。

	
	试管1
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	
	试管2
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：φ18mm×180mm，厚薄均匀，不得有刺手现象；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。

	
	口部具支试管
	Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪。

	
	硬质玻璃管1
	1、透明钠钙玻璃制，硬质；
2、规格：φ15mm×150mm，厚薄均匀，不得有刺手现象；
3、截面应为适度的圆形；管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在。

	
	硬质玻璃管2
	1、透明钠钙玻璃制，硬质；
2、规格：φ20mm×250mm，厚薄均匀，不得有刺手现象；
3、截面应为适度的圆形；管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在

	
	烧杯1
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	
	烧杯2
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	
	烧杯3
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。

	
	烧瓶1
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：圆底，长颈，250mL
3、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。

	
	烧瓶2
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：平底，长颈，250mL
3、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。

	
	锥形瓶1
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：锥形，100mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	锥形瓶2
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：锥形，250mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	蒸馏烧瓶
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：250mL。

	
	集气瓶1
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL，附毛玻璃片；
3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。

	
	集气瓶2
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL，附毛玻璃片；
3、磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。

	
	广口瓶1
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	广口瓶2
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	广口瓶3
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	广口瓶4
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	细口瓶1
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	细口瓶2
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	细口瓶3
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	滴瓶
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：30mL。
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
4、放在平台上不应旋转或摇晃。

	
	酒精灯
	1、规格：150mL；
2、采用透明钠钙玻璃制造，灯口、灯罩为螺旋式，避免非使用状态下的酒精挥发造成的浪费，同时能够保障学生的使用安全性，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯。

	
	干燥器
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：150mm。

	
	气体发生器
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：250mL。

	
	冷凝器
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：直形，300mm。

	
	牛角管
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：弯形，φ18mm×150mm。

	
	漏斗
	1、规格：60mm；
2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱。

	
	安全漏斗
	1、透明钠钙玻璃制；
2、规格：直形；
3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。

	
	分液漏斗
	1、60mL，锥形，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔

	
	三通连接管
	1、T形，Φ7mm~8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理

	
	滴管
	1、长度：≥100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm；
2、上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm

	
	干燥管
	1、长度：≥150mm，单球；
2、硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润。

	
	玻璃活塞
	1、直形，吻合良好，不漏气，不漏液；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	圆水槽
	1、φ200mm×100mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑。

	
	坩埚钳
	1、长度：≥200mm，钢制；
2、中间弯曲部分内径应在2cm～3cm。

	
	烧杯夹
	1、产品用厚度为2㎜的不锈钢板制造，总长度≥300mm，宽度≥20mm；
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3、产品的夹持端为菱形，吻合应一致。

	
	镊子
	1、镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于 9mm，镊子的长度为125±5mm；
2、镊子制作应光滑、平整、无缺陷；
3、镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。

	
	试管夹
	1、木制或者竹制，长度≥170mm，宽度约20mm，厚度约10mm。
2、试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥8mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。
3、试管夹持部位圆弧内径≤18mm。

	
	止水皮管夹
	1、产品用直径Φ3mm 的钢丝制成。应作防锈处理；
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3、产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好弹性好。

	
	螺旋皮管夹
	1、产品用钢材制成，应作防锈处理；
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠吻合好；
4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。

	
	石棉网
	1、在金属网上涂敷石棉材料而制成。
2、金属网尺寸不小于125mm×125mm,石棉材料涂敷面直径不小于80mm。
3、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。

	
	陶土网
	1.功能同石棉网，陶土材质；
2.尺寸不小于125mm×125mm，≥0.8mm钢丝制成

	
	燃烧匙
	1、产品由半圆面和金属丝结合制成；
2、半圆面为铜材制造，直径Φ≥25mm 。要求光滑无毛剌、圆润；
3、金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为≥260mm；
4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。

	
	药匙
	1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。
2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成。
3、药匙材质：塑料。
4、产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。  

	
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ5mm～φ6mm，管口应打磨避免划伤事故。

	
	玻璃弯管
	1、透明钠钙玻璃弯管材质；
2、外径：Φ5mm－Φ6mm；玻管壁厚>0.8mm；
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1－3级，耐酸等级：2－3级；
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。

	
	玻璃棒
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ5mm～φ6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑。

	
	橡胶塞
	1、小学科学、初中化学实验品用。
2、型号规格：000、00、0、1～10号共13个型号。
3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。
4、适用酸碱度pH2～10。
5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒。
6、胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。

	
	橡胶管
	1、中小学化学实验品用。
2、材料：橡胶，要求无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒。

	
	乳胶管1
	1、外径6mm，内径4mm，弹力好；
2、拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%。

	
	乳胶管2
	1、外径7mm，内径5mm，弹力好；
2、拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%。

	
	试管刷1
	1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成；
2、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm；
3、制成的试管刷要求不散、不脱毛；
4、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。

	
	试管刷2
	1、Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露

	
	烧瓶刷1
	1、由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成；
2、金属丝用φ2mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250mm，铁丝顶端鬃毛束呈现彭形，长度65mm，铁丝中上部鬃毛束长度30mm，鬃毛长度不小于15mm，要求不散，不脱毛；                                  
3、铁丝尾端带有挂孔。

	
	烧瓶刷2
	500mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露

	
	结晶皿
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：直径≥80mm。

	
	表面皿1
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：直径≥60mm

	
	表面皿2
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、规格：直径≥100mm

	
	研钵1
	直径≥60mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑

	
	研钵2
	直径≥90mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑

	
	蒸发皿1
	1、实验用加热仪器≥100mm，陶瓷制造；
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷。

	
	蒸发皿2
	1、直径≥120mm，瓷制；
2、耐受温度≥800℃。

	
	反应板
	1、白色陶瓷，6孔；
2、表面有釉层，不会发生溶液渗透。

	
	井穴板1
	透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用。

	
	井穴板2
	透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用。

	
	塑料多用滴管
	1、弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成；
2、容积3mL，环保材料，弹性好。

	
	塑料洗瓶
	1、250mL；
2、水嘴略向下倾斜，口径1mm~2mm，瓶口紧实不漏气。

	
	塑料水槽
	1、长方形水槽。
2、外形尺寸：≥250mm（长）×180mm（宽）×100mm（高）；壁厚≥1.5mm，四角圆度≤R5mm；
3、材料为透苯塑料注塑成型。

	
	酒精喷灯
	1、实验室常用工具，供中学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用。
2、结构为座式，采用全铜金属材质。
3、由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。

	
	储气装置
	1、容积≥2L；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	pH广泛试纸
	1、测量范围：1~14；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	蓝石蕊试纸
	1、检验溶液的酸碱性；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	红石蕊试纸
	1、检验溶液的酸碱性；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	定性滤纸1
	1、快速，9cm，100张；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	定性滤纸2
	1、快速，15cm，100张；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	溶液导电演示器
	1、电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较；
2、1×7开关(其中一档校准)，采用不锈钢或石墨电极。

	
	水电解演示器
	1、≥30mL；带电源；铂金电极；
2、其余要求应符合教学及相关实验需求。

	
	金刚石结构模型
	1、碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；
2、化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根。

	
	石墨结构模型
	1、碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；
2、化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根。

	
	碳-60结构模型
	1、碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；
2、化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根。

	
	分子结构模型
	1、球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子(黑色)4个，氧原子(红色)13个，氮原子(深蓝色)2个，硫原子(黄色)2个；
2、Φ30mm塑料球：氢原子(白色)12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建。


注：1.以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。

2.供应商提供的证明材料必须真实，有效，供应商对其提交的投标文件真实性负责。如采购人对其响应文件内容真实性有疑问的，可对此进行核实，成交供应商须积极配合，并向采购人提供响应文件中的证明材料原件。若成交供应商提供虚假材料，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取中标的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任;其中标、成交无效。

3.如供应商提供虚假材料谋取中标，由此给采购人造成的一切直接及间接损失，应当由供应商承担责任。
