超声刀市场调研需求

1.1、振动频率55±2KHz
1.2、系统输出功率≤35W±10%
[bookmark: _GoBack]1.3、系统输出声功率<10W,输出声功率越小能量损耗越小。
1.4、系统功率储备指数>2.5,指数越高系统储备能量越多，运行越稳定。
1.5、具备自适应反馈技术，主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出。
1.6、设备具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时对错误操作或故障发出预报警。
1.7、具备全彩 LCD 触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。
1.8、发生器不少于5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况。
1.9、设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。
1.10、发生器重量≤7kg。
1.11、用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外 科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。
1.12、质保五年。
该设备耗材已进入国家集采清单

