一次性使用离心杯式血细胞回收器


1、其结构主要由管路系统、收集系统、分离杯和静脉穿刺器组成。经环氧乙 烷灭菌，无菌、无热原。使用时只需连接适宜的血液保存液。
2、单针密闭式管路系统，不需要使用盐水做管路预处理，操作简便、省时。
3、可分别进行PRP 采集、血浆置换、红细胞术前采集、红细胞去除、血小板 的单采、血小板的去除等功能。
4、静脉穿刺器：16G 侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准鲁尔接口，方 便更换并配备防针刺保护装置。
5、在进血管路处设置有血液标本复检采样袋，可配备专用真空取样装置。
6、抗凝剂管线配备0.2um 细菌过滤器，有效阻隔外界细菌及微粒。
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7、管路有不同颜色标记，耗材安装操作直观方便。
8、血液成分收集袋可采用血小板常温保温袋或冰冻膜材，血液成分(血小板) 可在22℃±2℃振荡条件下能够保存血小板≥5天，并且可以进行≥-80℃的冰 冻保存。
(注：适配于P-2000  型系列与NGL XCF3000 血液成份分离机配套使用，适用于血液成分的采集、分离、保存。)
