数字胃肠机调研参数
1. 高压发生器
· 功率：≥65kW - 80kW
· 逆变频率：≥500kHz - 800kHz
· 摄影/透视电压：≥150kV / ≥125kV
· 脉冲透视电流：≥30mA
2. X射线管组件
· 阳极热容量：≥400kHu - 600kHu
· 焦点：双焦点，小焦点≤0.6mm
· 功率：小焦点≥40kW，大焦点≥100kW
3. 检查床
· 倾斜角度：-15° 至 90°
· 承重：≥200kg
· 最大SID：≥180cm
4. 平板探测器
· 类型：动态平板探测器
· 有效视野：≥17"×17"
· 像素矩阵：≥3030×3030
· 灰阶：≥16 bit
5. 图像系统
· 脉冲透视帧率：≥25帧/秒
· 采集矩阵：≥3000×3000
· 接口：DICOM 3.0
· 硬盘：1TB - 2TB
配工作站及内镜AI系统
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