## 一、技术要求

1、供应商在接到采购人通知后24小时内供货上门。

2、供应商提供的货物必须是原厂生产的合格正品，符合国家相关标准，不得使用三无产品、假冒伪劣、过期产品，交付的货物质量实行国家“三包”政策。

3、如果一年内累计3次拒绝服务，采购人将终止合同，今后不再接受供应商参与江铃汽车集团财务有限公司电脑服务商采购项目。

**4、价目表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要参数要求** | **单价**  **（不含税）** |
| 1 | 低配台式主机 | CPU核心数≥4，线程数≥8，三级缓存≥8MB, 制程工艺10nm;Intel 酷睿i3 11代（或以上） | 3040.00元 |
| 内存：≥8GB DDR4 3200MHz内存，双内存槽位； |
| 硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD固态硬盘 |
| 显卡：集成高性能显卡 |
| 声卡：集成声卡，提供前置音频接口； |
| 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |
| 键盘和鼠标：原厂同品牌键盘和鼠标； |
| USB接口：≥6个。其中前置（或顶置）至少2个USB接口; |
| 操作系统：预装Windows正版操作系统 |
| 2 | 高配台式机一套 | CPU:核心数≥12，线程数≥20，三级缓存≥25MB，制程工艺≤10nm；Intel 酷睿i7 12代（或以上） | 4750.00元 |
| 内存：≥8GB DDR4 3200MHz内存； |
| 固态硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD固态硬盘 |
| 机械硬盘：≥1T |
| 显卡：集成高性能显卡 |
| 声卡：集成声卡，提供前置音频接口； |
| 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； |
| 键盘和鼠标：原厂同品牌键盘和鼠标； |
| USB接口：≥6个。其中前置（或顶置）至少2个USB接口; |
| 操作系统：预装Windows正版操作系统 |
| 3 | 低配笔记本 | CPU:核心数≥12，线程数≥16，三级缓存≥18MB，制程工艺≤10nm；Intel 酷睿i5 13代（或以上） | 4750.00元 |
| 内存：≥16G DDR5 内存，标配双内存插槽 |
| 硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVME SSD硬盘 |
| 显示屏：≤14”LED显示屏 分辨率≥1920\*1200 |
| 显卡：集成显卡 |
| 网卡：802.11 AX无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.0协议或以上） |
| 键盘：防泼溅键盘 |
| 定位设备：多点触控触摸板 |
| 接口: ≥1个USB3. 0接口、≥1个TYPE-C接口、≥1个HDMI接口、≥1个RJ45接口 |
| 摄像头：720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私 |
| 电池：内置≥45WHr以上锂电池 |
| 操作系统：预装Windows正版操作系统 |
| 包鼠：标配同品牌电脑包和鼠标套装； |
| 4 | 高配笔记本 | CPU：≥Intel 酷睿Ultra5-125U处理器（P2+E8+LPE2核；P核1.3GHz基础主频，最大睿频4.3GHz； | 7600.00元 |
| 内存：≥32G DDR5 5600MHz 内存，标配双内存插槽，最大支持32 |
| 硬盘：≥1TB M.2 PCIe NVME SSD硬盘 |
| 显示屏：≤14”LED显示屏 分 辨率≥1920\*1200 |
| 显卡：集成显卡 |
| 网卡：802.11 AX无线网卡（支持WIFI6协议，蓝牙5.0协议或以上） |
| 键盘：防泼溅键盘 |
| 定位设备：多点触控触摸板 |
| 接口: ≥1个USB3. 0接口、≥1个TYPE-C接口、≥1个HDMI接口、≥1个RJ45接口 |
| 摄像头：720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私 |
| 电池：内置≥45WHr以上锂电池 |
| 操作系统：预装Windows正版操作系统 |
| 包鼠：标配同品牌电脑包和鼠标套装； |

**注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。**