
调研需求（备注：调研现场需准备冬、夏医生服各1套）
一、服务期限：供货期2年。
二、标的清单

	序号
	类别
	品种
	材料
	颜色
	数量（件）

	1
	医生服装系列
	医生服（男款）长装/长袖
	面料纤维含量:93%聚酷纤维(含 微量导电纤维)7%棉/
	白色
	1200

	
	
	医生服（女款） 长装/长袖
	
	白色
	1200

	
	
	医生服（男款）长装/短袖
	面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉
	白色
	1200

	
	
	医生服（女款）长装/短袖
	
	白色
	1200

	
	孕期工作服
	孕期工作服冬装长装/长袖
	面料纤维含量:93%聚酷纤维(含微量导电纤维)7%棉
	白色
	100

	
	
	孕期工作服夏装长装/短袖
	面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉
	白色
	100

	2
	护士服装系列
	护士服（男款） 短装/长袖
	面料纤维含量:93%聚酷纤维(含微量导电纤维)7%棉
	白色
	120

	
	
	护士服（女款）短装/长袖
	
	白色
	1900

	
	
	护士裤 （男款）冬款
	
	白色
	120

	
	
	护士裤 （女款）冬款
	
	白色
	1900

	
	
	护士服（男款） 短装/短袖
	面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉
	白色
	120

	
	
	护士服（女款） 短装/短袖
	
	白色
	1900

	
	
	护士裤 （男款）夏款
	
	白色
	120

	
	
	护士裤（女款）夏款
	
	白色
	1900

	
	
	女护士帽
	
	白色
	950

	
	
	导诊服短装/长袖
	面料纤维含量:93%聚酷纤维(含微量导电纤维)7%棉
	白色
	100

	
	
	导诊服短装/短袖
	面料纤维含量:85%聚酯纤维(含微量导电纤维)15%棉
	白色
	100

	
	
	护士冬装毛衣
	羊毛与腈纶混纺（具体比例为40%-50%腈纶、50%-60%羊毛，±5%）。面料结实耐磨，抗起球，不易变形，耐高温（70-75℃水温）洗涤。
	深蓝色（藏蓝色）
	1000

	3
	病人服装系列
	病人服长袖+长裤（套）男款
	色织平纹CVC:60棉%/40%涤,纱支21*21,密度82*51
	蓝色
	1000

	
	
	病人服长袖+长裤（套）女款
	
	粉色
	1000

	
	
	孕妇服长袖（病人服）
	
	粉色
	100

	
	
	孕妇裤（病人服）
	
	粉色
	100

	4
	床单元系列
	床单290*160
	缎条CVC，50%棉/50%涤，纱支 30*30， 密度133*76
	
	1500

	
	
	被套230*160
	
	
	1500

	
	
	枕套80*50
	
	
	1500


	
	
	床罩200*100
	
	
	100

	5
	手术服装系列
	手术衣（后背全包）大中小码均价结算
	100%棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	洗手衣短装/长袖
	35%棉/65%涤，平纹，耐高温，扣子也耐高温。纱织21*21  密度108*58
	孔雀蓝
	200

	
	
	洗手裤
	35%棉/65%涤，平纹，耐高温，裤子松紧加绑绳
	孔雀蓝
	500

	
	
	洗手衣短装/短袖
	35%棉/65%涤，平纹，耐高温
	孔雀蓝
	500

	
	
	转运车 被套长200 cm
宽100 cm
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	50

	
	
	手术间被套长200 cm
宽100 cm
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	50

	
	
	手术参观服
	65%涤/35%棉，密度101*58，纱织21*21
	淡蓝色
	100

	6
	手术室布类
	检查巾（单层）100*100cm
	60%涤/40%棉CVC，
	深蓝色
	100

	
	
	敷料包布（双层）120*120cm
	全棉。纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	敷料包布（双层）110*110cm
	全棉。纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	器械包布（双层）135*135
	全棉。纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	桌巾（双层）165*185
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	桌巾（双层）250*175
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	桌巾（双层）160*120
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	600

	
	
	腹布头：167cm；脚185cm；总长352cm
	全棉；纱织21*21  密度108*58
	绿色
	300

	
	
	脑洞巾320*440；头侧离洞口90厘米，洞的直径20厘米；足侧离洞口330厘米
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	50

	
	
	长中单280*110cm
	全棉，纱织21*21  密度108*58
	绿色
	1000

	
	
	手术室布类无菌巾（双层）86cm*64cm
	全棉，纱织21*21  密度108*58
	绿色
	1200

	
	
	标准巾100*100cm
	全棉，纱织21*21  密度108*58
	绿色
	50

	
	
	消毒袋（双层）90cm*55cm
	全棉、纱织21*21  密度108*60
	绿色
	100

	
	
	手术室布类口腔洞巾（双层）153*97cm、洞口为竖椭圆形：竖径为18cm、横径为14cm，洞口距上端为36cm、距下端为94cm
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	10

	
	
	手术室布类管线套袋9*130cm、一端需备束口绳
	全棉、纱织21*21  密度108*58
	绿色
	10


三、技术要求

	序号
	技术参数需求

	1
	项目概述：
本项目为医院各院区内所有职工制服（含医护人员制服、手术服等）、患者服、床单、被套、枕头、手术布类（含供应室布类）及其他布类的采购。供应期限为2年。

	2
	质量要求

	2.1
	GB l8401—2010    国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T5296.4—2012  消费品使用说明第4部分：纺织品和服装
GB／T2660一2017  衬衫
Fz／T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品
WS/T508—2016     医院医用织物洗涤消毒技术规范
GB/T 29862-2013   纺织品 纤维含量的标识 
FZ/T81007-2022    单、夹服装

	2.2
	成衣质量要求：
成衣质量要求包括：中文标识、外观质量、内在质量。

	2.2.1
	中文标识项目包括：产品名称、执行标准、产品等级、产品质量检验合格证、纤维成分和含量、号型规格、洗涤方法、厂名、厂址、联系电话。其中号型规格、纤维成分和含量、洗涤方法等三项须使用耐久性标签，并缝合在服装上。

	2.2.2
	纤维成分含量：按 GB/T29862-2013标准要求, 其中梭织产品的棉与化纤、混纺面料，棉含量允差-3%；甲醛含量：按 GB18401-2010标准 B 类要求； PH值：按 GB18401-2010 标准 B 类要求。染色牢度:针织类：按 GB18401-2010 及FZ/T73005-2021标准要求，梭织类：按 GB18401-2010及 FZ/T81007-2022标准要求，包括：耐洗、耐水、耐汗渍、 耐干/湿摩擦。

	2.2.3
	成衣外观质量、内在质量技术要求：
1.门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟。纽扣顺直均匀、间距相等。  
2.线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致。
3.开叉顺直，口袋方正、平服，袋口不能有豁口。袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正平服。
4.领缺嘴大小一致，接口处平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；在工作服衣领处有标签贴布。
5.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称。
6.袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、宽窄一致。
7.背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜。
8.底边圆顺、平服、橡皮筋、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝。
9.各部位里料大小、长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里。
10.缝在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称。
11.加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。
12.面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向。
13.若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10公分，封口一致，牢固整齐。
14.要求对条对格的面料，条纹要准确。
15.缝线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线。

16.画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写。

17.面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象。

18.电脑绣花、商标、口袋、袖袢、打褶等，定位要准确、定位孔不能外露。工作服口袋内衬有u形防水贴布。

19.电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。

20.所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正。

21.若里布颜色浅、会透色的，里面的缝合止口要修剪整齐，线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色。

22.里布为针织布料时，要预放2公分的缩水率。

23.两头出绳的绳帽、腰绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应为10公分，若两头车固定住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多。

24.纽扣眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动。

25.四合扣位准确、弹性良好、不变形、不能转动。

26.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。

27.所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，不允许有散开、拉脱现象。

28.上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定。

29.裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5公分之内。

30.裙裤类：后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固。

31.按针织类：针织类：按 GB18401-2010及FZ/T73005-2021标准要求，梭织类：按 GB18401-2010及 FZ/T81007-2022标准要求。

32.织物要符合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》 WS/T508—2016的洗涤要求，不产生变异（变形、变色等）。洗涤耐温度在70℃～90℃之间，烘干温度不低于60℃，熨烫温度不超过180℃。

	3
	包装要求

	3.1
	货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。

	3.2
	采购人需定制（不在合同中）新被服时（含其他布类），成交供应商需在5个工作日内完成打板，采购人确定样板后为正式下单采购，成交供应商需按供货时间完成交货。





