
	附件1：
	半飞秒（准分子）激光维保项目招标需求及评审规则

	一
	技术参数

	1
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10]维修范围：准分子激光设备之所有光学、电子电路部分及激光腔管和配套的波前像差个性化治疗的波前像差仪，（半飞秒（准分子）激光，型号：S4IR，数量1台；波前像差仪，型号：WaveScan，数量1台），维修地点：东湖院区眼科。

	2
	包括提供准分子激光治疗卡（常规+波前像差个性化治疗卡）

	3
	每3个月提供一次保养服务。内容包括系统全面的检查、调试和保养，并提供保养报告。

	4
	所有更换的零部件须是合格原厂生产。准分子激光系统需维持换气量refill2000mbar以下。

	5
	合同价格包括准分子激光不限次数的人工叫修费用、每季度例行保养、差旅费用、需更换的配件及易损光学镜片、
工作气体及能量测试卡。

	6
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]在合同期内确保设备开机率≥95%，（按照365天/年计）；开机率低于95%的部分每超过一天保修顺延两天。

	二
	商务条款

	1
	付款方式：合同签订后一年付合同金额的50%，合同结束后支付剩余金额50%，付款前供应商需提供相应金额发票。

	2
	设备维保期2年

	3
	[bookmark: _GoBack]提供7x24小时售后服务热线；电话响应时间半小时以内，在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案；若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在48小时之内到达现场予以解决，每超出一天保修顺延三天。

	4
	中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。

	5
	验收方法：由眼科及设备主管科室以投标文件及合同为验收标准验收。

	三
	评审规则（30分）

	（一）
	价格评分（9分）

	评分公式
	投标报价得分=（评标基础分/投标报价）×9

	（二）
	技术评分（18分）

	1
	投标人提供针对本项目的维保服务方案，包括但不限于：①设备使用、消毒方案；②设备点检方案；③保养计划及方案；④维修方案。每具有以上一个要点内容得1分，最多得4分。
评审依据：提供服务方案加盖供应商公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。

	2
	投标商须提供同品牌设备维保项目业绩每提供1份得1分，本条款最多2分
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]评审依据：提供合同复印件并加盖供应商公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。

	3
	投标人在国内设有备件仓库的，每有1个仓库得2分，最高得4分。
评审依据：响应文件中提供自有仓库不动产权证（房产证）或租赁合同并加盖响应供应商公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	4
	在保期间需保证至少有一对备用气体存放在手术室。满足一对气体得2分，满足两对及以上气体得4分。
评审依据：提供投标人服务承诺书加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	5
	到达现场维修时间时间小于36小时得1分，小于24小时得2分，小于18小时得3分，小于12小时得4分。
评审依据：提供投标人服务承诺书加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	（三）
	商务评分（3分）

	1
	具备1名工程师接受过该设备的维修服务培训得1分，本项最高3分；
评审依据：提供设备厂商出具的培训记录文件或相关售后服务资质文件等加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。




