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为保障我院消防器材设施完好有效，筑牢院区消防安全防线。本院决定对消防设施维修供货单位进行院内采购，欢迎符合资格条件的供应商参与。
一、项目概况
1、采购单位：南昌市第一医院
2、供货地点：东湖院区、青山湖院区、九龙湖院区
二、技术要求
1、列入国家强制性产品认证目录的产品必须具备3C强制性产品认证证书；出厂合格证；消防产品身份溯源码可查询；
2、产品出厂日期至交货日期不超过6个月，不采购库存积压老旧器材；
3、消防器材清单如下：
	消防器材清单

	序号
	名称
	单位
	预估数量

	1
	4x2灭火器箱
	只
	50

	2
	4x4灭火器箱
	只
	20

	3
	隔离带
	卷
	10

	4
	800x650消防箱门
	只
	50

	5
	1800x700消防箱门
	只
	50

	6
	消防应急防烟面具
	套
	1500

	7
	应急手电筒（含电池）
	个
	34

	8
	消防水枪
	个
	100

	9
	大号消防毯
	床
	30

	10
	消防斧
	把
	12

	11
	消防腰斧
	把
	18

	12
	安全绳
	条
	18

	13
	消防火钩
	把
	18

	14
	撬棍
	把
	6

	15
	消防桶
	只
	18

	16
	消防战斗服
	套
	18

	17
	消防头盔
	个
	18

	18
	消防雨鞋
	双
	18

	19
	消防腰带
	个
	18

	20
	不锈钢消防应急展示柜
	台
	6

	21
	演习烟罐（白色）
	个
	12

	22
	无磁灭火器3KG
	个
	6

	23
	室外消防栓扳手
	个
	6

	24
	便携式灭火器
	个
	10

	25
	充装七氟丙烷灭火器30kg
	具
	5

	26
	疏散引导员反光背心
	件
	20

	27
	口哨
	个
	58

	28
	消防发光警示棒
	根
	6

	29
	消防袖章
	个
	30

	30
	消防应急柜
	个
	20

	31
	扩音器
	个
	63

	32
	4kgABC 干粉灭火器换药
	具
	1300

	33
	充装干粉灭火器35kg
	具
	5

	34
	充装二氧化碳3kg
	具
	200

	35
	充装二氧化碳24kg
	具
	5

	36
	干粉灭火器4公斤/MFZ/ABC4
	具
	400

	37
	充装干粉灭火器推车35公斤/MFZ/ABC35
	辆
	7

	38
	消防水带（含扣）
	条
	150

	39
	破窗锤
	个
	500

	40
	水基灭火器（3KG）
	个
	6

	41
	消防切割机
	台
	3



三、商务需求 
（一）质保服务标准
1、全新灭火器类质保：全新干粉灭火器、水基灭火器、无磁3KG灭火器、七氟丙烷灭火器，整体质保5年。换粉灭火器质保1年。质保期内压力正常、无泄漏、可正常通过各级消防检查。
2、灭火器充装、换粉维保类质保：所有干粉、二氧化碳、推车式灭火器换药、充装维保项目,质保1年。质保期内出现压力不足、漏气、失效等问题，供应商免费上门复检、重新维保。
3、箱体、柜体、箱门类：灭火器箱、消防箱门、消防应急柜、不锈钢消防应急展示柜，质保1年，质保期内出现锈蚀、变形、破损、开合故障免费更换维修。
4、消防水系统、工具破拆类：消防水带、消防水枪、消防栓扳手、消防斧、腰斧、火钩、撬棍、消防桶、破窗锤、消防切割机、安全绳、消防毯、隔离带，质保1年。
5、应急防护、电子设备及配套耗材类：防烟面具、应急手电筒、扩音器、反光背心、警示棒、袖章、口哨、演习烟罐、消防个人防护套装（战斗服、头盔、雨鞋、腰带），质保1年。

 （二）验收标准
本项目所有产品供货、维保验收严格依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50140）、《消防水带》（GB6246）等国家现行消防规范标准执行，供应商须全程配合医院日常消防巡查、年度消防检测及消防监督检查工作。
 （三）付款方式
本项目所有采购内容（含全部消防器材、全新灭火器、各类灭火器充装、换药维保、配套设备工具），统一执行半年付结算方式。所有货物供货安装、维保完毕，验收合格、资料齐全后，半年统一结算支付。
 （四）其他说明
本项目所有报价为全费用包干价，包含税费、运输、搬运、上楼、安装、调试、旧器材回收处置、质保维保等所有费用，采购期内无任何额外增项费用。

